# 优正体育

专业的彩色路面材料、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 彩色路面材质有哪些

彩色路面材质应用与技术特性

彩色路面作为现代城市景观与功能化铺装的重要组成部分，其材质的选择直接决定了路面的较终性能表现、美学效果及使用寿命。目前主流的彩色铺装材料体系主要包括以下几类：

1. 树脂基彩色路面材料 该类材料以高性能树脂（如聚氨酯、环氧树脂）为粘结剂，混合彩色骨料（石英砂、陶瓷颗粒等）与颜料而成。特点是色彩鲜艳饱和度高，可根据设计需求调配出丰富的色彩。涂层致密，耐磨性优异，抗化学腐蚀能力强。施工方式主要为刮涂或喷涂，形成厚度通常在2-5mm的彩色耐磨层，特别适用于人行道、广场、自行车道等轻交通区域的美化与功能提升。

2. 彩色沥青混合料 通过将特制彩色沥青（或无色沥青）与人工染色的高质量集料（如花岗岩、玄武岩碎石）以及颜料加热拌和而成。分为热拌与温拌工艺。其较大优势是与传统沥青路面拥有相似的力学性能和路用性能（如承载能力、高温稳定性、低温抗裂性），适用于车行道（如公交专用道、交叉口引导区、景区道路）。色彩稳定期较长，整体性好。施工需专门的拌和与摊铺压实设备。

3. 彩色陶瓷颗粒防滑路面 以高性能改性树脂（聚氨酯或环氧）为粘结层，在其未固化时均匀撒布高硬度的彩色陶瓷颗粒作为耐磨防滑骨料。固化后清除表面浮粒。其重点特点是卓越的防滑性能（构造深度大）、耐候性极佳（陶瓷颗粒耐紫外线、耐磨损），色彩持久。常用于对安全防滑要求高的场所，如坡道、弯道、站台、天桥、公园步道等。陶瓷颗粒莫氏硬度可达7级以上，提供长久保护。

4. 丙烯酸类彩色涂层 以水性或溶剂型丙烯酸树脂为主要成膜物质，添加颜料及填料。施工便捷（滚涂或喷涂），干燥快，成本相对较低，色彩多样。具有良好的耐候性和一定的弹性。主要应用于运动场地（如球场、跑道划线）、小区步道、屋顶平台等对色彩更新要求较快或预算受限的场景。其耐磨性通常低于树脂基和陶瓷颗粒路面。

以上材料体系各有侧重：树脂基材料色彩表现力强；彩色沥青混合料整体性强，适合车行；陶瓷颗粒路面耐磨防滑性突出；丙烯酸涂层则经济快捷。应用时需综合考量交通荷载、环境因素、功能需求（防滑、降噪、透水）、设计效果及预算，科学选择匹配的彩色铺装方案。

## 相关链接

##### 塑胶球场

铺装专业篮球场地，适合比赛和训练。

##### 塑胶跑道

优质塑胶跑道材料，提供良好运动体验。

##### 塑胶跑道厂家

塑胶跑道厂家，专业铺装各种类型塑胶跑道。