# 优正体育

专业的彩色路面材料、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 彩色路面套什么定额

彩色路面在现代城市建设中的应用日益广泛，其不仅满足了功能性的需求（如防滑、导向、分区），也极大地提升了景观效果。在工程计价过程中，如何精确套用定额是造价人员面临的重点问题之一。彩色路面并非一个单一的、标准化的施工工艺，其定额套用需紧密结合具体的设计方案、选用的材料体系及施工方法进行细致分析。

一、 重点依据：彩色路面的工艺类型决定定额选择基准

彩色路面的实现方式多样，主要分为以下几类，每类对应的定额基础截然不同：

1. 涂料型彩色路面：

   - 工艺特征： 使用双组份丙烯酸、聚氨酯、环氧树脂等有机高分子材料与固化剂、色浆混合，刮涂或喷涂在已硬化的水泥混凝土或沥青混凝土基层上。常包含底涂、色漆层（可能多层）、罩面保护层（如防滑骨料撒布、耐磨清漆）。
   - 定额选择方向： 此类工艺较接近建筑、装修或防腐工程中的地坪漆做法。
     - 优选参考： 查阅当地 《房屋建筑与装饰工程预算定额》 或 《通用安装工程预算定额》 中的“楼地面工程”章节，寻找“环氧树脂自流平地坪漆”、“聚氨酯耐磨地坪漆”、“防腐涂料（厚浆型）”等相近子目。
     - 关键调整点：
       - 主材替换： 定额中的主材（环氧、聚氨酯等）通常按普通色考虑，需按彩色面涂、罩面漆、配套底涂的实际价格替换信息价或市场价。
       - 人工/机械调整： 若设计要求的涂布遍数（尤其是多层色漆及罩面）、涂层厚度与定额不同，需考虑人工与机械消耗量的调整。大面积施工与小面积施工效率区别可能影响人工。
       - 特殊工序： 若包含撒布防滑彩色骨料（如陶粒、石英砂），需查找“撒布金刚砂”、“耐磨骨料”等相关子目或补充材料费，并计算撒布后罩面漆的消耗量。
       - 基层处理： 定额子目通常包含简易基层处理。若基层要求特殊处理（如抛丸、铣刨、专用底漆等），需单独套用相应定额。

2. 薄层铺装型彩色路面（粘结法）：

   - 工艺特征： 在基层（通常为水泥混凝土或沥青混凝土）上先刮涂高分子粘结剂（如聚氨酯、环氧、改性乳化沥青基胶粘剂），然后将预拌好的彩色细骨料（粒径通常小于5mm，如彩色陶瓷颗粒、石英砂、天然彩砂）或彩色薄层热拌混合料摊铺、压实在上面，形成3-8mm左右的彩色耐磨层。
   - 定额选择方向： 这是一种典型的“粘结层+骨料面层”结构。
     - 优选参考： 《市政工程预算定额》 的“道路面层”章节是基础，但需灵活组合或借鉴。
       - 粘结层： 寻找“粘层油”、“防水粘结层”或类似子目，按实际使用的粘结剂类型（如改性乳化沥青、环氧树脂、聚氨酯树脂）替换主材。
       - 彩色面层： 定额中可能无完全对应的“彩色薄层铺装”子目。通常需参考 “砂砾石面层”、“细粒式沥青混凝土面层（厚度接近时）” 或 《房屋建筑与装饰工程预算定额》中的“水磨石”面层（用于小面积） 等。
     - 关键调整点：
       - 主材替换： 定额中的普通砂砾石、沥青混合料或水泥石子浆必须替换为实际使用的预拌彩色细骨料（按吨或立方米）或彩色薄层热拌料（按吨），材料价格显著不同。
       - 人工/机械调整： 摊铺彩色细骨料的人工、压实机械（可能使用小型压实设备或滚筒）可能与参考定额有区别。大面积连续性施工效率较高。
       - 损耗率： 彩色骨料价格高，需特别注意定额材料损耗率是否符合实际（尤其是摊铺厚度极薄时），必要时调整。

3. 整体着色型彩色路面（透水混凝土为例）：

   - 工艺特征： 在拌制混凝土（主要是透水混凝土，也可用于普通混凝土）时，将氧化铁系等无机颜料直接掺入拌和物中，使混凝土整体呈现颜色。摊铺、振捣、养护工艺与普通混凝土类似。
   - 定额选择方向： 此类工艺较为直观。
     - 优选参考： 《市政工程预算定额》 的“道路面层”章节中的 “透水水泥混凝土面层” 或 “水泥混凝土面层” 子目。
     - 关键调整点：
       - 材料添加： 定额中的混凝土配合比通常不包含颜料。需要 在预拌混凝土材料费基础上，增加彩色颜料的费用（按设计掺量计算重量，计入材料费）。颜料价格需单独询价。
       - 混凝土单价： 即使使用透水混凝土定额，其预算价通常也按普通透水混凝土考虑。需根据设计要求（强度等级、孔隙率、是否添加纤维等）确定透水混凝土的实际市场价或信息价进行替换。
       - 保护剂： 透水混凝土表面通常需喷涂专用的透明封闭剂（罩面剂）以保护颜色、防止堵塞孔隙、提高耐久性。这部分需单独套用 “路面保护剂喷涂” 相关定额（可能在养护章节）或补充材料费和喷涂人工费。

二、 材料参数的精确性是定额套用的关键

无论采用何种工艺，以下材料参数的精确确定对造价影响巨大：

- 颜料/色浆/彩色骨料的种类与掺量： 直接影响材料主材价格。
- 高分子粘结剂、面涂、罩面剂的类型与用量： 不同品牌、固含量、施工遍数（厚度）区别很大。
- 预拌彩色细骨料或彩色薄层热拌料的级配与单价。
- 透水混凝土/普通混凝土的强度等级、配合比及对应的市场单价。
- 封闭剂/罩面漆的类型、喷涂遍数与用量。
- 各类材料的实际施工损耗率。

三、 复杂设计与复合工艺需分解组合

对于设计要求复杂的彩色路面，如：

- 图案拼花（不同颜色区域）
- 压印艺术路面（在塑性混凝土表面压模并着色）
- 防滑突起标线（含彩色铺装）
- 彩色路面与其他路面材料的衔接处理 需要将整体工程分解为不同的工艺区域或工序步骤，分别查找较接近的定额子目进行组合套用，并考虑各区域交界处的特殊处理费用。

总结 彩色路面定额的精确套用，重点在于深入理解设计图纸所明确的具体施工工艺类型（涂料型、薄层粘结铺装型、整体着色型或其他），并据此在相关专业预算定额（市政、建筑装饰）中查找较接近的工艺基准子目。套用过程中，必须依据设计方案替换主材（特别是彩色颜料、彩色骨料、专用粘结剂、面层保护剂）、调整材料消耗量、考虑特殊工序增补（如撒布骨料、压花、密封处理），并严格遵循定额规则对人工、机械消耗量进行必要的合理性调整，确保较终造价真实反映特定彩色路面工程的实际成本构成。

## 相关链接

##### 塑胶球场

铺装专业篮球场地，适合比赛和训练。

##### 塑胶跑道

优质塑胶跑道材料，提供良好运动体验。

##### 塑胶跑道厂家

塑胶跑道厂家，专业铺装各种类型塑胶跑道。