# 人造草坪足球场国家标准GB/T 43566-2023解析

新老国标的物理和化学数据对比分析

发布日期：2023年12月28日
实施日期：2024年7月1日
标准编号：GB/T 43566-2023

## 标准背景与适用范围

随着我国体育设施的快速发展，人造草坪足球场作为中小学及各类运动场地的重要组成部分，其质量标准和规范性要求愈发受到重视。

GB/T 43566-2023是针对中小学人造草面层足球场地设计、施工、验收和使用维护的较新国家标准。它适用于新建、改建和扩建的室外人造草面层足球场地，旨在保障场地的使用性能，规范场地质量，改善学校办学条件，促进学生全面发展。

相比之下，旧版标准如DB11/T 1687—2019《人造草坪足球场场地设计与建造技术规范》主要适用于北京市范围内的相关工程。虽然其内容具有一定的参考价值，但缺乏全国范围内的统一性和强制性。

## 物理性能对比分析

### 草皮外观与结构

#### 新国标要求

- 草皮应平整、无明显色差
- 接缝严密平直
- 草丝外观无脱落、断裂或分叉现象
- 确保使用寿命和美观度

#### 旧版标准

- 未明确提到草丝断裂、脱落等细节要求
- 更多侧重于整体平整度
- 关注填充砂的均匀性

### 物理机械性能

#### 新国标要求

- 参考国际足联FIFA Quality Pro标准
- 对拉伸强度、耐磨性、耐压性能等提出更高要求
- 草丝拉断力需达到一定标准
- 保证在高强度运动中的稳定性

#### 旧版标准

- 关注填充砂的粒径与筛分比例（0.5mm~1.5mm）
- 筛余量≥90%
- 对草丝本身的机械性能要求较低

### 耐久性能

#### 新国标要求

- 增加对人造草坪耐候性的要求
- 提高抗老化性标准
- 确保在不同气候条件下保持稳定性能

#### 旧版标准

- 对耐久性的描述较为模糊
- 缺乏具体的技术指标

### 环保性能

#### 新国标要求

- 首次将免填充人造草坪作为独立产品列入标准
- 体现了绿色环保理念

#### 旧版标准

- 未涉及免填充草坪的相关内容

## 化学性能对比分析

### 有害物质限量

#### 新国标要求

- 严格限制重金属含量
- 限制挥发性有机化合物（VOCs）
- 限制甲醛等有害物质
- 确保对环境和运动员健康无害

#### 旧版标准

- 未明确列出这些化学指标的具体要求

### 胶粘剂与填充物

#### 新国标要求

- 对胶粘剂和填充物的有害物质限量提出明确要求
- 强调安全性

#### 旧版标准

- 仅对填充砂的用量和比例做了规定
- 未对胶粘剂提出具体要求

## 施工与维护要求

### 场地基础

新国标要求底层基础具备良好的承载能力和排水性能，同时明确了排水孔直径不应超过30mm。

图片：成本控制 - 足球场人造草|人工...

### 施工工艺

新国标规定了人造草面层铺设的平整度、均匀性以及填充砂的压实度等施工细节。

旧版标准则更注重平面设计和平整度，对施工工艺的描述较为简单。

### 维护保养

新国标详细规定了人造草坪的日常维护方法和周期，包括清洁、修补和更换损坏部分。

图片：St Ives Town FC 3G Pitch

## 标准对比可视化

### 物理性能指标对比

### 化学性能指标对比

## 总结与展望

GB/T 43566-2023的发布标志着我国人造草坪足球场建设进入了一个新的阶段。新国标在物理性能、化学性能以及施工维护等方面均提出了更高的要求，体现了对场地质量、安全性和环保性的高度重视。

通过对比分析可以看出，新国标不仅弥补了旧版标准的不足，还结合了国际先进标准（如FIFA Quality Pro）的要求，为我国人造草坪足球场的发展提供了科学依据和技术支持。

湖北同舟体育作为国内靠前的体育设施供应商，将继续致力于推广新国标的应用，并为客户提供高品质的人造草坪足球场解决方案。如有需求，请联系湖北同舟体育（电话：185-7145-9135）获取更多技术支持和服务。