# 七人制人造草坪足球场尺寸规格与造价详解

专业场地设计与建设指南

咨询热线：185-7145-9135

## 一、场地尺寸规格

### 比赛区域标准尺寸

- 长度范围：50米至70米（常见设计为65米）
- 宽度范围：40米至50米（常见设计为45米）
- 总面积：约2925平方米（65米×45米）
- 国家标准（GB/T 43566-2023）：明确七人制比赛场地尺寸为长60-70米、宽40-50米

### 含缓冲区的设计尺寸

- 缓冲区通常为每侧2米，总尺寸扩展至69米×49米，面积约3381平方米
- 若需更大活动空间，部分场地设计为80米×45米

### 场地内功能区尺寸

- 球门：宽5米、高2米
- 中圈：半径6米
- 禁区：以球门线为基准，向内延伸10米，禁区弧半径9米
- 点球点：距球门线中点9.2米
- 角球弧：半径1米，角旗杆高度不低于1.5米

## 二、人造草坪技术要求

### 草丝规格

- 高度：40-50毫米
- 密度：10500-12000针/平方米
- DETX值：≥8800（衡量草丝耐磨性）

### 填充物标准

- 石英砂：每平方米填充15-22千克，用于稳定草丝
- 橡胶颗粒：每平方米填充4-10千克，提升缓冲性能

### 基础层要求

- 地基：混凝土标号C20或C25，厚度≥10厘米，坡度0.3%-0.8%以利排水
- 平整度：3米范围内误差≤10毫米

## 三、造价成本分析

### 主要费用构成

- 地基处理：约100-150元/平方米
- 人造草坪：单价30-50元/平方米（经济型），高品质草丝可达100元/平方米
- 辅料与施工：石英砂、胶水、人工费等，合计约65-100元/平方米

### 总造价估算

- 基础场地（65米×45米）：
  - 不含缓冲区：约50-70万元
  - 含缓冲区（69米×49米）：约80-100万元
- 影响因素：草坪质量、运输距离、照明设施等

## 四、场地设计与施工要点

### 功能线划设

- 使用白色涂料，线宽10-12厘米
- 避免V型凹槽，确保平整

### 排水系统

- 非透水基础采用"龟背形"坡度（0.3%-0.5%）
- 透水基础需设置排水层

### 环保与安全

- 采用环保橡胶颗粒，减少运动损伤
- 缓冲区设计降低碰撞风险

中圈
边线
底线
边线
中圈
中点
角球弧
角球弧
角球弧
角球弧
球门
球门
禁区
禁区
点球点

## 总结

七人制人造草坪足球场标准尺寸为长65米、宽45米，含缓冲区可达69米×49米，总造价约50-100万元，具体因草坪规格、基础工程及辅料而异。湖北同舟体育提供专业设计与施工服务，详情咨询：185-7145-9135。

（注：本文内容基于行业通用标准，实际项目需根据现场勘测调整。）