## 公司简介

湖北同舟体育科技有限公司专注于高品质弹性丙烯酸网球场材料的研发、生产及施工服务，致力于为客户提供专业、环保且耐用的运动场地解决方案。我们提供从场地测量、设计到施工的全程无忧服务，确保每个项目都能达到较高标准。

## 产品特点

### 环保与安全性

采用高质量丙烯酸乳胶原料，无毒环保，符合GB 36246-2018标准，通过欧盟REACH法规检测。

### 优异的物理性能

高弹性和减震性能，有效缓冲冲击力，减少运动损伤风险，表面平整且硬度适中。

### 耐候性与耐用性

耐老化、耐紫外线，长期暴晒下保持色彩鲜艳和结构稳定，使用寿命可达8-10年。

### 施工便捷性

施工工艺成熟，周期短，维护成本低。提供专业的施工团队和技术支持，全程无忧。

### 色彩丰富

支持多种颜色选择，可根据客户需求定制红、绿、蓝等颜色，满足不同场地需求。

## 技术参数

### 分层结构

网球场面层通常由底层、加强层（弹性层）、面层及划线层组成，各层材料性能互补，确保整体质量。

### 性能指标

弹性层采用高分子复式弹性结构，回弹率≥80%，滑动性能在60-100BPN之间，符合国际网球协会（ITF）标准。

## 适用范围

### 专业比赛场地

为职业选手提供较佳比赛体验的场地

### 学校网球场

满足教学和训练需求的多功能场地

### 社区健身场地

为大众提供专业级运动体验的场所

## 施工流程

1

### 基础处理

场地需平整、排水良好，基础层需压实并确保无积水。

2

### 铺设弹性层

弹性层由丙烯酸弹性涂料和橡胶粒混合铺设而成，厚度一般为3-5毫米。

3

### 面层施工

面层包括粗颗粒层、细颗粒层和加强层，较后涂覆面漆并划线。

4

### 质量检测与验收

施工完成后需进行平整度、排水坡度等检测，确保符合国家标准。

## 价格与服务

### 价格参考

3毫米厚度¥35-50/平方米
5毫米厚度¥450-600/平方米

价格因厚度、面积及施工难度而异，具体报价请咨询我们的专业团队。

### 一站式服务

- 材料供应
- 专业施工团队
- 技术支持
- 长期售后服务