# 弹性丙烯酸网球场施工工艺指南

专业施工流程详解，确保场地质量与使用寿命

## 一、基础要求与准备工作

1

### 基础平整度要求

弹性丙烯酸网球场的基础需满足以下条件：表面平整度误差不超过3mm，平整度合格率大于90%，无松散浮土、波浪现象，且具备一定的排水坡度（建议5‰）。

2

### 基础材料选择

建议使用沥青混凝土或高质量的水泥混凝土作为基础材料。对于沥青基础，需确保密实度达到95%以上，并在施工前至少养护一个月。

image 弹性丙烯酸网球场施工方案示意图
3

### 基础清洁与修补

施工前需对基础进行彻底清洁，去除泥土、杂物和松动物。对于破损或凹陷处，需用专用材料进行填补并确保修补平整。

4

### 试水检查

在底层施工前，需对场地进行试水检查，确保积水深度不超过3mm，若发现积水需及时修补。

## 二、底层施工

1

### 底层材料选择

使用弹性丙烯酸乳液混合石英砂和水泥，搅拌均匀后刮涂于地面上，厚度约为4-5mm。

image 硬地丙烯酸网球场面层规范示意图
2

### 底层施工方法

- 将底层材料搅拌均匀后，用橡胶刮板均匀刮涂于地面上。
- 刮涂完成后需等待底层固化，通常需干透24小时。

## 三、弹性层施工

1

### 弹性层的作用

弹性层是弹性丙烯酸网球场的核心部分，主要提供减震效果，保护运动员关节，同时增加场地弹性和使用寿命。

2

### 弹性层施工步骤

- D遍弹性层：将弹性丙烯酸乳液与粗颗粒橡胶粉混合，搅拌均匀后刮涂于底层表面，厚度约为2-3mm。
- 第二遍弹性层：待D遍弹性层固化后（约12小时），再刮涂第二遍弹性层，厚度控制在1-2mm之间。
- 弹性层固化：每层弹性层需自然固化至少24小时，确保完全干透后方可进行下一步施工。

## 四、加强层施工

1

### 加强层的作用

加强层用于增强弹性层与面层的附着力，同时提升场地的整体强度和耐久性。

2

### 加强层施工方法

- 将弹性丙烯酸乳液与高标号水泥、石英砂和水按比例混合，搅拌均匀后刮涂于弹性层表面。
- 加强层厚度一般为1-2mm，需均匀涂抹并确保固化完全。

## 五、纹理层施工

1

### 纹理层的作用

纹理层用于增加场地的摩擦力和美观性，同时提升耐磨性能。

2

### 纹理层施工方法

- 将弹性丙烯酸色料与水按比例混合后均匀撒布于加强层表面。
- 使用专用工具进行滚涂或刮涂，确保纹理均匀且无明显毛边。

## 六、面层施工

1

### 面层的作用

面层是弹性丙烯酸网球场的较外层，主要起到保护作用，同时赋予场地鲜艳的色彩和良好的视觉效果。

2

### 面层施工方法

- 将弹性丙烯酸面漆与专用砂和水按比例混合后均匀涂刷于纹理层表面。
- 面层厚度一般为1-2mm，需分两至三遍完成，并确保每遍之间充分固化。

## 七、划线与安装设施

1

### 划线方法

使用专用划线漆沿国际网球联合会（ITF）标准测量并划线，确保线条清晰准确。

2

### 安装设施

安装网球场周围的挡网、灯柱等附属设施，并根据需要建造网球墙。

## 八、维护与保养

1

### 日常维护

- 定期清洗场地，保持清洁卫生。
- 避免重压和化学物质接触，防止场地损坏。

2

### 修补与保养

- 对于出现鼓包、开裂等问题，应及时修补。
- 使用专用保护漆延长场地使用寿命。

## 九、注意事项

1

### 施工环境控制

施工时应避免雨天、烈日下或湿度大于90%的环境，以免影响涂层固化。

2

### 质量控制

每一层施工完成后需进行严格的质量检查，确保涂层厚度均匀、无气泡和脱皮现象。

3

### 使用规范

使用时需穿专用球鞋，避免场地被污染或损坏。

### tips_and_updates 施工要点

- check_circle 基础平整度是关键，误差不超过3mm
- check_circle 每层施工需确保完全固化后再进行下一层
- check_circle 弹性层是核心，提供减震和保护功能
- check_circle 面层决定场地外观和使用寿命
- check_circle 专业划线确保符合国际标准

### info 关于湖北同舟体育

湖北同舟体育致力于为客户提供高品质的体育场地解决方案，欢迎咨询更多专业服务！