# 人造草坪足球场基础施工指南

本指南详细介绍了人造草坪足球场的基础施工流程、技术要求和验收标准，确保场地质量和使用寿命。

### 准备工作

- 场地清理：清除障碍物、建筑物、树木等
- 测量放线：确定场地中心点、边线及功能线
- 基础验收：平整度误差不超过3mm/3m

### 基础层施工

- 土方开挖与回填：压实度达到90%以上
- 排水系统：双坡型或龟背型设计，坡度0.5%-0.8%
- 基础材料：水泥混凝土、沥青混凝土或碎石基础

### 底层布铺设

- 使用无纺布作为底层布，确保拼接完整
- 避免皱褶、起包现象
- 及时铺设草皮，避免长时间暴露在阳光下

### 人造草坪安装

- 草坪运输与裁剪：根据场地尺寸裁剪边料
- 草坪铺设与粘合：确保草丝方向一致
- 功能线绘制：宽度误差不超过3mm

### 填充石英砂与橡胶颗粒

- 石英砂填充：每平方米25-30公斤
- 橡胶颗粒填充：每平方米4-5公斤
- 确保填充均匀，高度达到设计要求

### 检查与验收

- 场地检查：平整度、坡度、草丝方向及接缝牢固性
- 验收标准：基础需满足强度、稳定性及排水性能
- 草坪拼接处无明显缝隙，填充物均匀一致

### 收尾工作

- 清理现场：清除垃圾和多余材料
- 维护保养：定期检查排水系统和草坪表面
- 及时清理杂草和积水，延长草坪使用寿命

## 施工进度可视化

准备工作
15%
基础层施工
25%
底层布铺设
35%
人造草坪安装
50%
填充石英砂与橡胶颗粒
70%
检查与验收
85%
收尾工作
较高

## 关键参数与技术指标

参数 | 标准值 | 单位
--- | --- | ---
平整度 | 不超过3mm | /m
排水坡度 | 0.7% | /%
石英砂用量 | 25-30kg | /㎡
橡胶颗粒用量 | 4-5kg | /㎡
地基压实度 | ≥90% | /%

## 施工注意事项

### 安全注意事项

- 施工人员必须佩戴安全防护装备
- 高空作业时需系好安全带
- 使用电动工具时注意用电安全
- 施工现场禁止烟火

### 工具与材料要求

- 使用专业草坪铺设工具
- 选用符合环保标准的材料
- 确保所有材料质量合格
- 工具定期维护保养

### 环保与可持续性

- 选用环保型人造草坪材料
- 回收利用施工废弃物
- 减少水资源消耗
- 采用节能施工方法

### 常见问题与预防

- 避免草丝方向不一致
- 防止接缝处开裂
- 控制石英砂填充量
- 定期检查排水系统