# 弹性丙烯酸网球场地施工工艺详解

专业耐用、脚感舒适、保护性强的网球场地，从这里开始

作者：湖北同舟体育

### 联系方式

如需专业施工服务，请随时联系我们

185-7145-9135
cnyouzheng@qq.com

## 网球场简介

想要打造一个专业耐用、脚感舒适、保护性强的网球场地？弹性丙烯酸材料绝对是主流选择之一。它色彩鲜艳持久，耐磨防滑，而且绿色环保。今天，湖北同舟体育就给大家详细讲解这弹性丙烯酸网球场的施工工艺，帮助您了解如何打造一个高品质的运动场地。

## 施工前准备：基础是关键！

### 基础检查

开工前，必须仔细检查水泥基础（这是较常见的）。主要看三点：

- 平整度：用4米靠尺检查，误差较好不超过3mm。基础不平整，后面咋做都白搭。
- 密实度与裂缝：基础要坚实，不能有翻砂、起壳、脱层、大的裂缝（宽度较好别超8mm）。小裂缝（深度≤3mm）后续可以处理。
- 排水坡度：整个场地得有合理的排水坡度（一般约5‰），确保雨后积水能在30分钟内排走，且积水深度不超过3mm才算合格。

### 基础处理

- 彻底清扫：用扫把、铲刀甚至小型打磨机，把基础表面的泥土、杂物、油污、旧涂层残留、特别是伸缩缝里的灰尘垃圾统统清理干净，确保基础"一尘不染"。
- 打磨修补：对基础表面超高、凸起的地方进行打磨平整；对凹陷、孔洞、小裂缝，用专用水泥找平剂（或丙烯酸修补料）混合石英砂仔细修补填平。
- 酸洗（重要！）：用清水湿润地面后，使用稀释的盐酸（浓度通常建议在5%-10%之间，比如按1:10~1:20兑水）彻底刷洗水泥表面。这一步能打开水泥毛细孔，增强后续涂层附着力。刷洗后至少等15分钟，待泡沫消失，再用大量清水反复冲洗干净，并立即排干场地积水。一定要冲干净，不能残留酸液！然后晾干/晒干。

## 核心施工步骤：层层把关，精益求精

### 底涂层（打底粘接）

- 在基础完全干燥、无积水后进行。
- 使用专用丙烯酸底漆，按说明（有时需适当兑水）充分搅拌均匀。
- 用滚筒均匀滚涂于整个基面，要求涂刷到位，无漏涂。用量通常在0.078kg/m²左右。
- 等底漆干固（不粘手）后才能进行下一步。这一步是增强涂层与基础"抓地力"的关键。

### 填缝处理（预防开裂）

- 等底漆固化后，重点处理伸缩缝。
- 先用可压缩的发泡棉（如闭孔背衬条）紧密挤压填充进温度缝底部，作为缓冲。
- 然后用专用的填缝胶（弹性较好的丙烯酸类填缝料），分两到三次仔细刮涂填满缝隙，确保与地面平齐。
- 这步做好了，能大大减少日后面层因基础伸缩而开裂的风险。

### 补积水（精细找平）

- 再次检查场地，对雨后仍存在积水（>3mm）的区域进行精准标记。
- 用水泥找平剂（或丙烯酸中涂）兑适量石英砂（如60-80目），搅拌成砂浆状，仔细填补这些低洼积水处，确保修补后达到平整度要求。

### 刮涂找平层（整体找平）

- 用水泥找平剂（或丙烯酸中涂）兑石英砂（如80目左右）和水，充分搅拌均匀。
- 用专用的橡胶刮耙或大刮刀，将混合料全场刮涂一遍。目的是消除细微不平，为弹性层提供更平整的基面。
- 刮涂要均匀，尽量减少刮痕。

### 涂刮弹性层（核心缓冲层）

- 这是体现"弹性"的关键层！使用弹性丙烯酸主料（通常内含橡胶颗粒或特殊弹性材料），按比例加入水泥（有时也需少量水），充分搅拌。
- 用橡胶刮耙或齿形刮刀进行刮涂。注意：每道刮涂厚度控制在1-2mm内。
- 根据设计的总弹性层厚度（通常3-5mm），可能需要刮涂2-3遍。要点：每层必须干透（表干不粘手）才能刮下一层；刮涂方向尽量一致，减少接茬；刮完后整体要平整。
- 这层直接决定了场地的回弹性和减震保护性能。

### （可选/有时合并）再次找平层/加强层

- 在弹性层固化后，有时会用细一点的找平料（或加强层料）兑更细的石英砂，全场再刮涂一遍。目的是进一步找平弹性层，消除刮痕，使表面更光滑，并为面层做准备。
- 注意：刮涂前建议用打磨机整体轻度打磨一遍弹性层表面，去除可能存在的颗粒或毛刺，这样刮出来的效果更细腻。

### 涂刮纹理/含砂面层（耐磨防滑层）

- 使用彩色丙烯酸面漆，按比例加入细石英砂（如100-120目）和适量的水，充分搅拌均匀。
- 用橡胶刮耙全场仔细刮涂一遍。这层形成耐磨、防滑的表面纹理，同时提供基础颜色。要求刮涂均匀，砂粒分布均匀，表面平整光滑。

### 涂刮终饰面层（色彩保护层）

- 等纹理层干透后（一般4小时以上），使用纯丙烯酸面漆（不掺砂），可兑少量水调整粘度。
- 用滚筒（推荐细毛滚筒）均匀滚涂全场一遍。这层提供较终鲜艳、饱满的色彩，并具有优异的耐候性、抗紫外线和防污性能，保护下面的涂层。滚涂要均匀，避免流挂和漏涂。

### 划线（画龙点睛）

- 等面层完全干透（至少一天以上）。
- 严格按照网球场地标准尺寸（如ITF标准）进行精确测量定位，用墨线或帆布线弹出线条位置。
- 用美纹纸（纸胶带）沿着弹好的线紧贴于地面，确保边缘整齐。
- 用刷子或专用划线器将白色（或其他规定颜色）丙烯酸划线漆仔细刷涂在两条美纹纸之间。
- 待划线漆表干后（不粘手），小心撕掉美纹纸。要求线条平直、清晰、宽度一致、边缘锐利。

## 施工注意事项 & 小贴士

### 天气因素

避免在雨天、大雾天、5℃以下或35℃以上高温暴晒时施工。湿度太大也不行。

### 材料调配

严格按产品说明书的比例混合主剂、添加剂（水泥/砂）、水。不同批次材料避免混用。搅拌一定要充分！

### 层间干燥

每一层涂层必须干透（达到说明书要求的表干或实干时间）才能进行下一道工序。不能赶工！

### 工具清洁

施工完一层后，及时清洗工具（桶、刮刀、滚筒等），避免材料固化影响下次使用。

### 成品保护

施工完成后，场地需严格养护至少7天以上才能投入使用。期间避免踩踏、重物堆放、车辆碾压、接触有机溶剂或尖锐物品。保持清洁，初期清洗用清水即可。

## 简单总结

弹性丙烯酸网球场要做得专业耐用，核心就两点：基础处理要扎实彻底，施工流程要规范精细。从打磨酸洗、底漆粘接、填缝防水，到弹性层找平、纹理面层滚涂，再到精准划线，每一步都马虎不得。选对材料、按标准工艺施工，才能确保场地弹性适中、脚感舒适、防滑耐磨、色彩持久亮丽，为球友们提供一个安全又专业的运动环境。

湖北同舟体育专注球场建设，用心做好每一步！

## 施工过程图示

### 基础处理

工人正在进行基础打磨或酸洗后冲洗场地的场景

### 弹性层施工

工人正在用刮耙进行弹性层刮涂的特写

### 划线工序

工人正在用美纹纸定位并涂刷白色界线漆的特写