# 足球场人工草坪铺设流程详解

专业指导，打造高质量运动场地

作者：湖北同舟体育 联系电话：185-7145-9135

## 目录

- 一、前期准备与场地检测
- 二、基础层施工与基层处理
- 三、草坪铺设与接缝处理
- 四、填充物施工与表面处理
- 五、检查与养护
- 六、施工总结与注意事项

## 一、前期准备与场地检测

### 场地检查与清理

- 检查基础地面的密实度和平整度，清除石块、垃圾等杂物，确保无尖锐物残留。
- 对场地进行分层碾压，压实系数需达到95%以上，确保地面无明显起伏。

### 测量与放线

- 根据设计图纸确定场地中心点及边界线，使用墨线或激光测距仪标记中线、边线、球门区等关键位置。
- 确保误差控制在±5mm以内，避免因定位偏差影响后续施工。

### 排水系统安装

- 按设计要求开挖盲沟，铺设砾石层和过渡层，确保雨水能快速排出，防止积水。
- 地面坡度需符合排水标准，通常采用纵向排水坡度1-2%，横向排水坡度0.5-1%。

## 二、基础层施工与基层处理

### 基础层铺设

- 铺设级配碎石层，厚度根据设计要求（通常为15-20cm），确保荷载均匀分布。
- 基层需分层压实，密实度需≥90%，表面平整无裂缝。

### 弹性垫层施工

- 在碎石层上铺设三维弹性垫（如MAC系统），厚度约5-10cm，提升缓冲性能。
- 弹性垫需与基础层紧密贴合，避免空鼓或开裂。

## 三、草坪铺设与接缝处理

### 草坪裁切与拼接

- 按设计尺寸裁切草坪卷材，确保接缝处重叠10-50cm，使用专用接口带固定。
- 接缝处需用胶水粘合，避免重叠或错位，确保整体平整度。

### 粘接与压实

- 用专用胶水涂刷接缝处，待胶水干燥后用橡胶锤压实，确保草坪与基层充分接触。
- 避免在雨天或雾天施工，防止胶水受潮影响粘接效果。

## 四、填充物施工与表面处理

### 石英砂填充

- 按设计厚度（通常为18-20mm）均匀撒布石英砂，用刷草机梳理至草丝直立。
- 填充量需根据草坪密度调整，确保砂粒分布均匀，提升排水性和稳定性。

### 橡胶颗粒填充

- 在石英砂层上铺设环保橡胶颗粒（厚度4-5mm），进一步增强缓冲效果。
- 使用专业设备均匀分布，避免局部堆积或遗漏。

## 五、检查与养护

### 质量验收

- 检查草坪平整度、接缝处粘合情况及填充物厚度，确保符合设计标准。
- 测量草坪露出高度，误差范围需控制在±2mm以内。

### 初期养护

- 定期清扫表面异物，保持排水畅通；初期3-6个月内每周冲洗一次，防止石英砂沉降。
- 避免在雪天踩踏草坪，需先清除表面浮雪再使用。

## 六、施工总结与注意事项

### 施工关键点

- 基础处理：地面平整度和密实度是决定草坪寿命的核心。
- 填充物均匀性：石英砂和橡胶颗粒需分层均匀分布，避免局部过厚或过薄。
- 接缝处理：接缝处需严格对齐，避免高低差影响使用体验。

### 专业施工建议

- 选择具备资质的专业施工团队，确保施工规范性和后期维护。
- 施工过程中需配备充砂机、梳理机等专业设备，提升效率与质量。

### 总结

人工草坪铺设需严格遵循"基础处理→草坪铺设→填充→验收"的流程，每个环节均需精细化操作。通过科学规划和规范施工，可确保草坪长期稳定使用，为运动提供安全、舒适的场地环境。

## 联系方式

湖北同舟体育致力于提供专业的人工草坪解决方案，欢迎咨询了解更多施工细节与技术支持。

185-7145-9135 联系我们