## 弹性丙烯酸网球场施工工艺

专业施工指南与质量控制标准

湖北同舟体育有限公司

弹性丙烯酸网球场因其优异的减震性能、耐磨性和色彩鲜艳等特点，已成为国际网球赛事和专业运动场地的首选材料。湖北同舟体育有限公司作为一家专业的体育场地施工企业，致力于为客户提供高质量的弹性丙烯酸网球场施工服务。

### 减震性能

提供舒适的运动体验，减少运动损伤

### 耐磨性

延长场地使用寿命，保持良好状态

### 色彩鲜艳

专业美观，提升运动氛围

## 施工进度概览

1

### 基础准备

平整度、清理与打磨

2

### 弹性层施工

粗颗粒与细颗粒两道工序

3

### 面层施工

丙烯酸面漆分色滚涂

4

### 质量验收

平整度、排水坡度检测

## 施工工序详解

1

### 基础要求与准备工作

1

#### 基础验收

- 基础表面需平整、无油污、无裂纹、无松散浮土
- 接缝平滑顺直，排水坡度应达到5‰
- 确保场地无积水现象
- 水泥基础需检测伸缩缝是否开裂
- 沥青基础需确保完全固化至少一个月后方可施工

2

#### 清理与打磨

- 使用铲刀清除旧地面的废料
- 用打磨机对基础表面进行打磨，确保无灰尘、污物和松动物
- 打磨后需用清水冲洗场地，待地面干燥后再进行下一步施工

3

#### 试水与修补

- 对场地进行试水检测，记录积水位置并标记
- 对于凹陷或破损处，使用专用材料进行修补
- 确保场地平整无积水

4

#### 封底处理

- 在沥青基础上涂刷一层封底胶
- 增强弹性丙烯酸层与基础的粘结力
- 封底胶需干透后方可进行下一步施工

2

### 施工工序

1

#### 底涂层施工

将丙烯酸底涂层材料按比例搅拌均匀后，用滚筒或刮板均匀涂布于地面上，厚度约为0.5mm。涂布完成后需静置固化6小时以上。

2

#### 弹性层施工

弹性层是弹性丙烯酸网球场的核心部分，分为粗颗粒层和细颗粒层两道工序：

- D遍弹性层：使用粗颗粒弹性材料与水混合后均匀刮涂，厚度约为1mm。待固化后用刮板修整表面。
- 第二遍弹性层：使用细颗粒弹性材料与水混合后再次刮涂，厚度约为0.5mm。此层主要提供表面平整度和弹性效果。

3

#### 加强层施工

在弹性层上涂刷一层丙烯酸加强料，以提高场地的抗压能力和耐磨性。加强层需均匀涂布并充分固化。

4

#### 中涂层施工

使用石英砂和水泥按比例混合后搅拌均匀，铺设于加强层上。中涂层需均匀铺刮并确保表面平整。

5

#### 纹理层施工

将丙烯酸面漆与少量细砂混合后均匀涂布于中涂层上，形成致密而有弹性的纹理层。纹理层需保持均匀厚度并避免出现色差。

6

#### 面层施工

较后一层为丙烯酸面漆层，需根据颜色要求进行分色滚涂。面漆层需均匀覆盖整个场地，并注意保持光泽度和色彩一致性。

7

#### 划线

根据国际网球联合会（ITF）标准进行场地划线，确保线条清晰、平直且宽度一致。划线漆需选用耐候性强的白色涂料。

3

### 质量控制与验收

1

#### 平整度检测

使用3米直尺检测场地平整度，误差应小于3mm，合格率大于90%。

2

#### 排水坡度检测

场地排水坡度应达到5‰，确保雨后场地快速排水。

3

#### 弹性测试

对弹性层进行弹性测试，确保场地具有良好的减震性能和舒适度。

4

#### 色差检测

面层颜色需均匀一致，无明显色差或流挂现象。

5

#### 验收标准

场地需符合国际网球联合会（ITF）标准及相关规范要求，包括平整度、排水坡度、弹性性能等。

4

### 维护与保养

1

#### 日常清洁

定期使用清水清洗场地表面，去除灰尘和污物，保持场地干净整洁。

2

#### 修补维护

对于出现的鼓包、裂缝等问题，应及时修补。修补材料需与原涂层相匹配，并严格按照施工工艺进行操作。

3

#### 防晒措施

弹性丙烯酸网球场具有一定的抗紫外线性能，但仍需避免长时间暴晒。建议在高温天气下适当遮阳。

4

#### 防滑处理

定期检查场地防滑性能，必要时重新涂刷防滑涂层，确保运动员在雨天或湿滑条件下也能安全运动。

## 施工工艺流程图

### 基础准备

平整度、清理与打磨

### 弹性层施工

粗颗粒与细颗粒两道工序

### 面层施工

丙烯酸面漆分色滚涂

### 质量验收

平整度、排水坡度检测

## 施工工艺参数对比

工序 | 材料厚度 | 固化时间 | 主要功能
--- | --- | --- | ---
底涂层 | 0.5mm | 6小时以上 | 增强粘结力，提供基础保护
D遍弹性层 | 1mm | 4-6小时 | 提供基础弹性性能
第二遍弹性层 | 0.5mm | 4-6小时 | 提高表面平整度和弹性效果
加强层 | - | 4-6小时 | 提高抗压能力和耐磨性
中涂层 | - | 4-6小时 | 增强整体结构稳定性
纹理层 | - | 4-6小时 | 形成致密而有弹性的纹理层
面层 | - | 4-6小时 | 提供较终色彩和光泽度

## 联系方式

### 湖北同舟体育有限公司

专业体育场地施工企业

电话

185-7145-9135

地址

湖北省武汉市

#### 公司简介

湖北同舟体育有限公司凭借丰富的施工经验和专业的技术团队，致力于为客户提供高品质的弹性丙烯酸网球场施工服务。我们期待与您合作，共同打造专业、美观且耐用的运动场地！