## 产品概述

人造草坪作为一种新型运动场地材料，因其维护成本低、使用寿命长、环保性能好等优点，逐渐成为足球场、网球场、高尔夫球场等多种运动场地的首选。本文将详细介绍人造草坪的规格参数及其应用领域，帮助客户更好地了解产品特性并选择适合的草坪类型。

## 一、人造草坪的基本规格参数

### 草丝高度

草丝高度是人造草坪的重要指标之一，不同运动场地对草丝高度的要求不同。

- 足球场地：草丝高度一般为50-60毫米，以满足足球运动中对缓冲和减震的需求。
- 网球场地：草丝高度通常为10-20毫米，用于硬地网球场地。
- 高尔夫球场：草丝高度一般为30-40毫米，用于果岭区域。

### 密度与分特数

密度（每平方米簇数）和分特数（每米线性长度上的缝线数）决定了草坪的外观和耐用性。

- 单丝加茎草坪：密度为52.5*200=10500簇/平方米，分特数为165±10针。
- 免填充草坪：密度高达25000簇/平方米，无需填充，适合免维护场景。

### 重量与背胶

人造草坪的重量通常以每平方米克数表示，常见的规格包括：

- 2.5-2.6公斤/平方米（常规草坪）。
- 背胶重量通常为900克/平方米，具有良好的耐冲击性和稳定性。

### 填充材料

填充材料的选择直接影响草坪的舒适度和使用寿命。常见填充物包括：

- 石英砂：粒径40-60目，用量18-20公斤/平方米。
- 橡胶颗粒：粒径0.5-2毫米，用量4-6公斤/平方米。

### 物理性能

- 草丝拉断力：≥12,000 Dtex
- 渗水性：≥1600升/小时
- 耐磨性：老化试验后草丝拉断力保留率≥90%

### 化学性能

人造草坪需符合环保标准，不得含有甲醛、重金属等有害物质。

## 二、人造草坪的应用领域

### 足球场

足球场是较常见的人造草坪应用场景之一，其规格需满足国际足联（FIFA）的技术标准。

- 草丝高度：50-60毫米
- 密度：10500簇/平方米
- 填充材料：石英砂或橡胶颗粒

### 网球场

网球场对草丝高度要求较低，通常为10-20毫米，密度较高以确保平整度和耐用性。

- 草丝高度：10-20毫米
- 密度较高
- 平整度要求高

### 高尔夫球场

果岭区域的草丝高度一般为30-40毫米，密度高达25000簇/平方米，无需填充。

- 草丝高度：30-40毫米
- 密度：25000簇/平方米
- 无需填充

### 幼儿园及休闲场地

幼儿园草坪多采用低密度、柔软舒适的免填充草坪，适合儿童活动。

### 其他场景

人造草坪还可用于屋顶绿化、游泳池围栏、露台装饰等。

## 三、同舟可品牌的特色与优势

### 技术先进

采用国际标准生产，符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场》标准。

### 质量可靠

背胶采用环保PU材料，填充颗粒为TPE空心颗粒，耐候性强。

### 定制服务

可根据客户需求提供多种规格和颜色的定制草坪。

### 环保可持续

采用环保材料，符合国际环保标准，减少对环境的影响。

### 环保无毒

采用环保材料，无毒无害，符合国际环保标准。

### 耐候性强

能适应各种气候条件，不易老化变形。

### 维护简便

无需频繁浇水，减少维护成本和人力。

## 四、市场应用分析

### 全球市场趋势

随着人们对环保意识的提高和运动场地建设需求的增加，人造草坪市场呈现快速增长趋势。

预计未来5年增长率：15%以上

### 中国市场特点

- 政策支持力度大，鼓励学校和公共体育设施建设
- 城市化进程加快，对户外运动场地需求增加
- 消费者对产品品质要求提高，注重环保和耐用性

## 产品订购与联系方式

### 订购流程

1. 填写产品需求表单，包括尺寸、规格、用途等
2. 我们的专业人员将提供定制化方案和报价
3. 签订合同并确认付款方式
4. 安排生产与发货

### 联系我们

189-7128-8099
cnyouzheng@qq.com
湖北省武汉市江岸区解放大道100号