# 人工草坪足球场施工方案

专业、高效、环保的人工草坪足球场施工服务，从基础施工到后期维护，提供一站式解决方案。

随着现代足球运动的普及，人造草坪足球场因其耐候性、经济性和环保性逐渐成为学校、社区及专业运动场的首选。湖北同舟体育专注于提供高质量的人工草坪足球场施工服务，从基础施工到后期维护，我们提供一站式解决方案，确保施工质量与效果。以下为详细的人工草坪足球场施工流程及注意事项，帮助客户更好地了解施工过程。

## 施工流程概览

### 施工前准备

- 场地勘察与测量
- 材料准备

### 基础施工

- 基础清理
- 排水系统建设
- 基础层铺设

### 草坪铺设

- 草坪裁剪与拼接
- 填充材料铺设

## 施工步骤详解

1

### 施工前准备

#### 场地勘察

在施工前，需对场地进行全面检查，包括平整度、坡度、排水系统及周边环境的评估。场地需符合设计要求，确保无杂物、无积水，排水坡度不低于0.4%。

#### 图纸交底与测量

根据设计图纸进行现场测量，确定场地中心点及边界线，使用经纬仪校准场地尺寸，确保符合国际足联（FIFA）标准。

#### 材料准备

人工草坪铺设需使用高质量的草坪材料，包括人造草坪、接缝布、专用胶水、橡胶颗粒、石英砂等。所有材料需提前采购，确保施工顺利进行。

2

### 基础施工

#### 基础清理

对施工区域进行彻底清理，清除泥土、杂物和建筑垃圾，确保基础平整无缺陷。

#### 排水系统建设

排水系统是人造草坪足球场的重要组成部分，需设置排水沟和盲沟，确保场地排水顺畅，避免积水。排水管道需按设计要求铺设，并进行压力测试以确保无渗漏。

#### 基础层铺设

根据场地设计，铺设基础层，包括水泥混凝土层或沥青混凝土层，厚度需达到180-200mm，确保基础具有足够的强度和稳定性。

3

### 草坪铺设

#### 草坪裁剪与拼接

将草坪沿场地中线展开，裁剪多余部分，确保草坪接缝紧密无缝。使用专用胶水和接缝布粘合接缝处，防止水分渗透和草皮脱落。

#### 填充材料铺设

根据草坪类型选择填充材料，如橡胶颗粒或石英砂。填充材料需均匀铺设，确保草坪表面平整，同时提供缓冲效果，减少运动员受伤的风险。

4

### 施工质量控制

#### 接缝强度检查

检查草坪接缝处的粘合强度，确保接缝无开裂现象，草坪整体稳定性良好。

#### 排水性能测试

通过模拟降雨测试，检查排水系统是否有效运行，确保场地无积水现象。

#### 冲击吸收测试

测试草坪的冲击吸收性能，确保其符合国际足球协会理事会（IFAB）的标准，满足足球运动的需求。

5

### 竣工验收与维护

#### 竣工验收

施工完成后，需进行场地验收，检查场地尺寸误差、草坪平整度、接缝质量及排水系统是否符合标准。验收合格后方可投入使用。

#### 日常维护

人工草坪足球场的维护相对简单，主要包括定期清洗、修剪草坪表面，以及补充橡胶颗粒和石英砂。避免尖锐物体损坏草坪，确保草坪长期使用效果。

#### 特殊环境应对

在较端天气条件下，如低温或高温天气，需采取特殊措施，如覆盖保温膜或使用防紫外线涂层，以延长草坪使用寿命。

## 施工优势与案例分享

### 湖北同舟体育的优势

- 丰富的施工经验，专业团队
- 采用进口树脂纤维和聚丙烯纤维，确保草坪弹性好、耐老化、抗磨损
- 符合环保要求，可回收再利用
- 提供多种草坪配置方案，包括填充型和免填充型草坪

### 施工周期与成本分析

## 施工质量标准

### 场地尺寸标准

国际标准足球场
90-120m × 45-90m
青少年足球场
40-60m × 25-40m

### 草坪性能指标

耐磨性
优秀
排水性能
优秀
冲击吸收
良好

### 施工周期

基础施工
15-20天
草坪铺设
7-10天
整体工期
25-30天

## 联系方式

### 湖北同舟体育

湖北省武汉市洪山区体育大道1号

189-7128-8099
发送咨询