# 免填充人造草坪施工工艺

专业体育场地材料供应商，提供高质量的免填充人造草坪施工工艺

了解更多

## 施工工艺流程

免填充人造草坪施工的六个关键步骤，确保场地质量与使用寿命

### 基层准备

- 场地平整处理，确保无尘土、无砂砾、无杂物
- 水泥地面需硬化并完全干燥
- 测量放线，确定中心点、功能区位置及中轴线
- 误差控制在±5mm以内

### 铺设缓冲垫层

- 缓冲垫材料需符合相关标准要求
- 铺设时需拉伸展平，确保接缝处无空隙
- 检查平整度和粘结情况
- 避免后期出现起鼓或移位

### 草坪铺设

- 采用直曲混编工艺，草丝柔软且富有弹性
- 草皮展开，拉伸至两端，确保边线不弯曲
- 接缝处重叠5cm以上，使用专用胶水粘贴
- 铺设完成后进行醒草处理，消除内应力

### 边缘固定

- 使用钢钉或其他固定装置将草坪固定于基础层
- 确保接合处不凸起，固定钉间距控制在5cm以内
- 检查整体平整度和粘接位置的紧密性
- 确保无松动或移位现象

### 修剪与整理

- 对多余部分进行裁剪，确保草坪边缘整齐美观
- 清理现场垃圾，保持场地清洁
- 对草坪表面进行修整
- 确保无明显高低差或凹凸不平现象

### 养护与验收

- 草坪铺设完成后需养护3天以上
- 期间避免曝晒、水浸和移动
- 养护期满后复核安装点位线
- 确保施工质量符合设计要求

## 技术特点

免填充人造草坪的独特优势，满足不同场景需求

### 环保性

无需使用石英砂和橡胶颗粒，避免了环境污染问题，同时可回收利用，符合绿色环保理念。

### 耐用性

采用高密度直曲混编草丝，耐磨性和回弹性优于传统充砂型草坪，使用寿命长达5年以上。

### 易维护

日常维护简单，只需定期清洗即可，无需定期平整和补充填充颗粒，降低了维护成本。

### 运动性能

具有良好的减震效果和滚动性能，能让球运动轨迹更加自然流畅，适合足球、篮球等多种运动项目。

### 施工便捷

为预制型成品，直接铺设即可使用，省时省力，施工周期短。

## 适用范围

免填充人造草坪广泛适用于多种场所，满足不同功能需求

### 足球场

提供专业足球场地解决方案，满足各类足球运动需求

### 篮球场

适用于各类篮球运动场地，提供优异的运动体验

### 羽毛球场

适合羽毛球运动场地，提供良好的弹性和耐用性

### 幼儿园活动场地

安全环保的儿童活动场地解决方案，保障儿童健康成长

### 公园景观装饰

用于公园景观美化，提供自然美观的视觉效果

## 湖北同舟体育公司

凭借专业的施工技术和丰富的行业经验，为客户提供从材料供应到施工安装的一站式服务。我们承诺以高品质的产品和完善的售后服务，助力客户打造优质的运动场地和景观环境。