## 标准场地尺寸

### 总尺寸

36.6米 × 18.3米

总面积：670平方米

### 有效比赛区域

23.77米 × 10.97米

双打场地尺寸

## 场地结构详解

### 缓冲区要求

端线后需留至少6.40米，边线外需留至少3.66米，确保运动员活动空间和安全性。

### 材质无关性

无论是弹性丙烯酸、硬地丙烯酸还是其他材质（如塑胶、红土），标准总面积均为670平方米，材质差异主要影响性能而非尺寸。

### 施工规范

部分项目案例（如海南外国语职业学院）进一步验证了这一标准，实际建设需在更大空地（如42m×27m）中容纳围网、照明等配套设施。

## 注意事项

需要注意的是，个别资料提到面积为669平方米，这可能是计算时的四舍五入差异，但绝大多数证据一致采用670平方米作为标准值。

## 场地面积对比

670平方米

标准弹性丙烯酸网球场面积

标准场地