### 验收标准概览

基础层验收 4项
面层验收 8项
设施设备 4项
周边环境 3项

### 验收标准分布

### 一、基础层验收标准

1

#### 平整度

场地基础需平整坚实，无坑洼、起砂等现象。使用3米直尺测量时，误差应小于3毫米，确保场地表面无明显凹凸不平。

2

#### 强度与稳定性

基础地面需具备足够的强度和稳定性，能够承受网球场在使用过程中的各种负载，包括重压和冲击力，无开裂、下沉或裂缝现象。

3

#### 排水坡度

场地应具备良好的排水性能，坡度一般要求在0.5%~1%之间，确保雨水能够顺利排出，避免积水问题。

4

#### 混凝土基础

混凝土基础需符合C25或以上标准，厚度不低于150毫米，并需养护14天以上，确保无沉降和裂缝现象。

### 二、面层验收标准

1

#### 颜色与设计一致性

面层颜色需与设计要求一致，无色差、褪色或明显色斑现象，整体色泽均匀持久。

2

#### 表面光滑度

面层表面需平整光滑，无气泡、脱层、裂纹或起皮现象。在正常情况下表面应无明显磨损痕迹。

3

#### 耐磨性能

面层需具备良好的耐磨性能，通过摩擦试验机检测，表面磨损后仍能保持完整。

4

#### 耐压性能

面层需具备一定的耐压性能，通过压力试验机检测，表面无变形或损坏现象。

5

#### 耐酸碱性能

面层需具备良好的耐酸碱性能，能抵抗恶劣气候条件下的侵蚀，使用寿命长。

6

#### 弹性与回弹率

面层需具备一定的弹性，可吸收运动员的冲击力，减少受伤风险。球反弹率应达到80%以上。

7

#### 厚度要求

弹性丙烯酸面层厚度通常为4-5毫米，部分高品质球场可达8毫米，以满足不同赛事需求。

8

#### 施工工艺

施工需严格按照规范进行，包括底涂、中涂、弹性层、加强层及面漆等多层涂装工艺，每层施工完成后需干燥固化后再进行下一层施工。

### 三、设施设备验收标准

1

#### 围网

围网高度应≥4米，材质牢固耐用，四周无毛刺，颜色与场地形成对比，便于运动员识别。

2

#### 灯光系统

灯光系统需满足夜间比赛需求，灯具功率不低于300W，灯光亮度≥500lux，确保场地光线均匀柔和。

3

#### 座椅与观众席

座椅需舒适且数量充足，观众席应安全可靠，满足赛事要求。

4

#### 排水系统

场地排水系统需完善，确保雨后1小时内场地无积水现象。

### 四、周边环境验收标准

1

#### 美观性

场地周边环境需整洁美观，围栏高度适中，不影响运动员视线。

2

#### 安全措施

场地周围需设置警示标志和防护设施，确保运动员在比赛过程中不受外界干扰。

3

#### 维护保养

定期对场地进行清洁保养，及时修补破损部分，保持场地整洁和使用寿命。

### 五、其他验收注意事项

#### 材料检测

所用丙烯酸材料需符合GB 36246-2018标准要求，提供CMA认证的检测报告。

#### 施工监督

施工过程中需与施工单位保持密切沟通，确保施工质量符合设计要求。

#### 验收流程

验收流程包括分层检测、环境条件检查及国际标准参考等环节。施工完成后需进行全面检测，并出具验收报告。