## 专业球场建设指南

全面解析弹性丙烯酸网球场的施工价格、材料特性与施工要点

### 价格区间

根据厚度和材料质量，价格从50元/㎡到120元/㎡不等

### 材料构成

- 底漆层（水性环保丙烯酸）
- 弹性层（决定厚度的关键）
- 面漆层（提供耐磨保护）

3mm厚度需约2.1kg/㎡弹性层材料

5mm厚度需约3.5kg/㎡弹性层材料

### 施工要点

1

#### 基础要求

混凝土/沥青基础，平整度误差≤3mm/3m

2

#### 工艺规范

温度＞5℃施工，湿度＜85%

3

#### 质量验收

无色差、起泡、脱层，划线精准无虚边

## 一、价格核心区间

弹性丙烯酸网球场价格主要由厚度、材料质量及施工复杂度决定：

3mm 标准厚度
50-70元/㎡

主流选择，性价比高

4mm 增强型
60-90元/㎡

适合中等强度使用

5mm 专业级
80-120元/㎡

高品质选择，耐用性强

注：3mm以下或特殊工艺可能低于50元/㎡，5mm高品质材料可达150元/㎡以上。

## 二、价格构成因素

### 材料成本

占比约60%

- 底漆、弹性层、面漆均采用水性环保丙烯酸
- 弹性层用量决定厚度：3mm需≈2.1kg/㎡，5mm需≈3.5kg/㎡

### 施工费用

占比25%-30%

- 基础处理（打磨/清洁）：影响附着力
- 涂层工艺：需6-8道工序（底漆→弹性层→面漆→划线）
- 施工团队专业度：设备与技术影响成品质量

### 附加成本

占比10%-30%

- 场地面积：＜400㎡单价上浮10%-15%
- 运输距离：偏远地区物流成本增加
- 基础条件：沥青/混凝土基础合格可省修补费
- 围网/灯光：若需配套，另计80-200元/㎡

## 三、性价比分析

### 性能优势

- #### 弹性缓冲保护关节

  防滑系数＞0.5，提供安全运动保障

- #### 抗紫外线褪色

  耐磨寿命优于硬地丙烯酸

- #### 快速排水性能

  雨后30分钟可恢复使用

### 维护成本

#### 日常维护简便

日常清洗仅需清水冲洗，无需特殊养护

#### 长期价值

高质量施工的球场可减少翻新频率，降低总体生命周期成本

## 四、施工关键要点

### 基础要求

- 混凝土/沥青基础
- 平整度误差≤3mm/3m
- 排水坡度1:100至1:150

### 工艺规范

- 温度＞5℃施工
- 湿度＜85%
- 弹性层需分2次刮涂保障均匀

### 质量验收

- 无色差、起泡、脱层
- 划线精准无虚边
- 涂层厚度符合约定标准

## 五、注意事项

### 低价风险

＜40元/㎡可能偷工减料（如减少涂层）

警惕信号：

- 过低报价
- 省略必要工序
- 使用劣质材料

### 合同明确

材料品牌、工艺步骤、验收标准需书面约定

合同要点：

- 详细列出材料规格
- 明确施工工艺流程
- 规定验收标准与方法

### 质保条款

建议约定基础问题与涂层分离的责任范围

责任划分：

- 基础沉降与涂层开裂区分
- 明确维修责任期限
- 约定第三方检测机制

## 总结

弹性丙烯酸网球场价格集中在 50–120元/㎡，受厚度、面积及基础条件影响显著。选择时应以 材料合规性、施工专业性 为核心，避免单纯追求低价。

### 湖北同舟体育

提供全程技术支持，助力打造安全耐用的运动场地

185-7145-9135

注：本文数据综合行业实测，具体项目需现场评估。