# 足球场人造草坪技术参数说明

湖北同舟体育公司为满足足球场人造草坪的技术参数需求，结合相关标准和实际应用经验，编写了以下技术参数说明，适用于投标文件。

### 技术参数

详细阐述人造草坪的各项技术指标，包括草丝性能、填充物、物理性能等关键参数。

### 施工要求

详细介绍人造草坪的施工准备、铺设工艺和验收标准，确保场地质量符合要求。

### 环保与安全

强调人造草坪的环保性能和安全性，包括材料可回收性、阻燃性能和国际标准认证。

## 一、人造草坪技术参数

### 草丝性能

材质

采用较高聚乙烯（PE）或尼龙材料，具有良好的耐磨性、抗紫外线性和化学稳定性。

绒高

标准草丝高度为50mm±1mm，确保草坪外观与天然草接近。

密度

每平方米不少于10500簇针，保证草坪的柔软性和弹性。

重量

草丝总重量≥8800DTEX，确保草坪的稳定性和耐用性。

形状

草丝形状包括平直形、双面加茎形、菱形等，其中菱形草丝耐磨性更强，适合高强度使用。

### 填充物

石英砂

填充物粒径为0.5-2mm，填充高度不低于草丝高度的1/3，用于增强草坪的稳定性和缓冲性能。

橡胶颗粒

环保型橡胶颗粒，粒径为0.2-0.8mm，每平方米用量为4-6kg，提供减震效果并保护运动员皮肤。

### 物理性能

冲击吸收

草坪应具备良好的冲击吸收能力，以减少运动员受伤风险。

耐老化性

草坪需通过高温95℃和低温-55℃交替老化测试，底布拉断力纵向≥1400N，横向≥1100N。

色牢度

草坪颜色需保持鲜艳持久，通过6级色牢度检测。

### 环保性能

有害物质含量

符合GB 36246-2018标准，挥发性气体、甲醛、重金属等含量需低于国家标准。

阻燃性能

草坪需通过权威机构高阻燃检测，确保安全性。

### 其他性能

渗水速率

草坪表面渗水速率应大于60升/平方米·分钟，确保场地排水性能。

回弹率

草坪球反弹率应达到国际标准要求，保证运动性能。

### 技术参数对比

## 二、施工要求

### 基础准备

- 场地需平整、密实度大于95%，坡度控制在0.5%-3‰之间。
- 排水系统采用环状排水沟设计，确保排水顺畅。

### 铺设工艺

- 底布铺设需采用无纺布或合成材料，确保接缝牢固。
- 草坪草丝采用簇绒法平行走针一形缝制，背胶均匀厚实。
- 填充物铺设需均匀分布，石英砂和橡胶颗粒比例合理。

### 验收标准

- 场地表面平整度误差不超过2mm。
- 草坪接缝处无明显凹凸现象，草丝疏密一致。

## 三、环保与安全性

### 环保性能

- 人造草坪需通过国家体育用品质量监督检验中心检测，并附有CMA认证。
- 材料可回收再利用，符合生态环保理念。

### 安全性

- 草坪表面柔软，减少运动员受伤风险。
- 遵循国际足联（FIFA）标准，适用于各类足球比赛。

## 四、总结

湖北同舟体育公司提供的足球场人造草坪技术参数全面覆盖了物理性能、环保性能及施工要求。通过高标准的材料选择和科学的施工工艺，确保草坪耐用、舒适且安全。此外，我们严格按照GB/T 20394—2019等国家标准进行检测和生产，确保产品质量符合国际要求。欢迎各投标单位参考以上技术参数进行采购决策。