# 弹性丙烯酸网球场施工工艺步骤

系统化的施工流程，确保场地兼具弹性、耐磨及安全环保特性

## 施工流程概览

1

### 基础处理

打磨、清洁、试水补积水

2

### 底涂层施工

底涂封闭处理

3

### 弹性层施工

两遍弹性层施工

4

### 中涂层与加强层

中涂加强层施工

5

### 面层施工

纹理层与终饰层

6

### 划线及收尾

划线与防紫外线处理

## 一、基础处理

### 1 基础要求

基础需为沥青或水泥混凝土，表面平整（3mm直尺误差≤3mm，合格率＞90%），无油污、裂纹、松散浮土，排水坡度符合要求。水泥基础需处理伸缩缝，沥青基础需固化1个月以上。

### 2 打磨与清洁

使用打磨机全场打磨，清除松动颗粒，并用清水冲洗晾干，确保基础无尘、无杂质。

### 3 试水补积水

全场注水1小时，标记积水区域（深度≤3mm），反复修补凹陷处至平整达标。部分方案要求修补后再次试水验证。

## 二、底涂层施工

### 4 底涂封闭

将丙烯酸底涂材料（可能含石英砂、水泥）均匀刮涂或滚涂于基面，增强基础与涂层的粘接力。需等待6-24小时固化。

## 三、弹性层施工

### 5 D遍弹性层

使用丙烯酸乳液+粗胶粒（或橡胶颗粒）混合，按比例加水搅拌后刮涂，增加球场厚度和减震效果。刮涂后需干燥12-24小时。

### 6 第二遍弹性层

改用细胶粒重复刮涂，进一步找平并提升弹性。部分方案需用打磨机修整表面。

## 四、中涂层与加强层

### 7 中涂加强层

丙烯酸中涂材料混合石英砂、水泥和水，刮涂形成密实层以增强结构强度，需固化后再进行后续步骤。

## 五、面层施工

### 8 纹理层

丙烯酸面漆与细石英砂混合，刮涂形成防滑纹理，调节球速并提升耐磨性。

### 9 终饰层

纯丙烯酸面漆加水稀释后滚涂，确保色彩均匀鲜艳。部分方案需分两遍施工，间隔4-24小时。

## 六、划线及收尾

### 10 划线

按国际标准定位，贴美纹纸后涂刷白色丙烯酸划线漆，撕除美纹纸确保边缘整齐。

### 11 防紫外线面漆

部分方案建议滚涂防紫外线面漆（面漆与水1:1混合）以延长色泽耐久性。

## 关键注意事项

### 环境条件

施工温度≥12℃，湿度＜65%，避免雨天或高温（＞36℃）作业。

### 干燥时间

每层需完全固化（通常24小时）后再进行下一步。

### 验收标准

表面平整无气泡、色泽均匀，划线精准，弹性层厚度≥4mm。

### 养护

竣工后建议养护3天以上再投入使用。

## 施工进度可视化

基础处理 30%
底涂层施工 40%
弹性层施工 60%
中涂层与加强层 75%
面层施工 90%
划线及收尾较高