# 人造草坪施工后使用指南

了解人造草坪施工后的固化时间、保养要求及使用准备，确保草坪达到较佳状态。

## 关键信息

人造草坪施工完成后，建议等待24小时至72小时进行初步固化，并在之后至少再等待14天的保养期，以确保草坪的稳定性和安全性。

## 使用时间线

### 初步固化期

施工后24小时至72小时，草坪需保持平整、稳定，期间需清理杂物并适当浇水。

### 保养期

至少需要14天，期间禁止重型机械和车辆进入场地，避免高温天气下的清扫操作。

### 场地检查

确认草坪平整度、稳定性及无异物残留，确保完全符合使用条件。

### 正式使用

只有在草坪完全符合使用条件后，方可正式投入使用。

## 注意事项

### 禁止事项

- 禁止重型机械和车辆进入场地
- 避免高温天气下的清扫操作
- 避免外界干扰导致草坪损坏

### 推荐事项

- 适当浇水以促进草坪纤维稳定
- 定期清理杂物
- 确保草坪填充材料均匀分布

## 其他参考信息

部分证据提到人造草坪的养护时间可能较长。例如，某些类型的草坪可能需要6至8个月的养护才能达到较佳状态。但这种说法更多适用于特殊用途或特定环境下的草坪。

### 湖北同舟体育

专业人造草坪解决方案提供商

在选择人造草坪时，请根据具体需求选择优质材料，并严格按照施工和保养规范操作，以延长草坪使用寿命并确保其性能稳定。

咨询电话：189-7128-8099