## 丙烯酸网球场材料概述

根据较新的国家标准和行业研究，丙烯酸网球场材料以其卓越的性能和环保特性，成为现代网球场地建设的首选材料。以下将从国家标准、材料特点、施工工艺及厂家出厂价格等方面进行详细分析。

## 一、国家标准的较新要求

### 尺寸与规格

标准网球场长度为23.77米（78英尺），宽度为8.23米（27英尺），适用于单打和双打比赛。

标准尺寸 23.77m × 8.23m

### 材料要求

丙烯酸材料需具备良好的抗紫外线和抗老化性能，厚度要求如下：

- 单层丙烯酸厚度不得低于3毫米
- 复合型材料厚度不得低于7毫米
- 透气型复合材料厚度不得低于10毫米

材料厚度要求 3-10mm

### 施工工艺

施工需确保场地平整、坚实，无裂缝、空鼓和明显下垂现象。表面需光滑无划痕，颜色均匀、耐磨且不易变色。

施工标准平整、坚实、光滑

### 环保与安全性

丙烯酸材料需符合环保要求，不含有害物质，确保运动员和观众的安全。

环保标准无有害物质

## 二、丙烯酸材料的特点

### 耐用性与维护简便

丙烯酸材料耐磨损、耐紫外线照射，颜色持久不褪色，使用寿命可达5-10年，具体年限取决于场地基础质量。

### 环保性

丙烯酸材料不含石棉、铅或水银等有害物质，符合国际环保标准。

### 防滑性能

丙烯酸材料表面光滑但不打滑，适合各种气候条件，提升运动员运动表现。

### 色彩选择多样

丙烯酸材料可提供多种颜色选择，满足不同场地需求。

## 三、施工工艺流程

1

### 基础处理

包括基础清理、平整和封闭处理。施工前需确保基础无裂缝、无空鼓，并干燥。

2

### 底层涂布

使用专用底涂对基础进行封闭和加固，确保面层材料与基础牢固结合。

3

### 弹性层涂布（适用）

在底层之上涂布弹性层，增加减震效果，保护运动员关节。

4

### 中层涂布

均匀涂布中层材料，提升整体平整度和强度。

5

### 面层涂布

较后涂布丙烯酸面漆，颜色均匀、耐磨且不易变色。涂布完成后需划线并验收。

## 四、厂家出厂价格分析

### 普通丙烯酸材料

单平米价格约为50-70元，适用于普通网球场建设。

单平米价格 50-70元

### 复合型丙烯酸材料

价格较高，单平米价格通常在80-120元之间，适用于高标准网球场。

单平米价格 80-120元

### 透气型丙烯酸材料

由于其特殊的透气性能，价格更高，单平米价格通常在150元以上。

单平米价格 150元+

## 五、总结

丙烯酸网球场凭借其优异的性能、环保特性及广泛的适用性，已成为现代网球场地建设的主流选择。

湖北同舟体育科技有限公司作为专业体育场地材料供应商，致力于提供高品质的丙烯酸网球场材料及施工服务。我们严格按照国家标准进行生产与施工，确保每一片网球场都符合国际赛事要求。

湖北同舟体育科技有限公司将继续以技术创新为核心，为客户提供高质量的产品和服务，助力网球运动的发展与普及。