# 免填充足球场人造草坪

无需额外填充石英砂和橡胶颗粒的高密度人造草坪，环保、经济、维护方便

### 规格参数

- 草丝高度：25-30毫米（±1毫米）
- 密度：21000簇/平方米
- 材质：聚乙烯（PE）或聚丙烯（PP）
- 草丝磅重：9000-16000DTEX

### 环保优势

- 无需石英砂填充
- 无需橡胶颗粒
- 每平方米节省约25元以上
- 维护成本更低

### 运动性能

- 良好弹性与触感
- 接近天然草皮的运动体验
- 适用于多种足球场类型
- 排水系统设计完善

## 产品特点与规格

### 草丝高度与密度

免填充足球场人造草坪采用直曲混织结构，草丝高度一般为25-30毫米（±1毫米），密度为21000簇/平方米。

### 材质与重量

主要采用聚乙烯（PE）或聚丙烯（PP）材质，具有耐磨、耐紫外线、抗老化等特点。草丝磅重范围在9000-16000DTEX之间，部分高品质产品可达11000DTEX以上。

### 背胶与底布

背胶通常使用环保型PU胶水或丁苯胶，底布则多为网格底布或双层EL专用底布，确保草坪的稳定性与使用寿命。

### 颜色与定制

免填充草坪的颜色多为绿色，可根据需求提供深浅两种色调。此外，草坪高度、宽度等参数均可根据场地需求进行定制。

## 产品优势

### 环保与经济

无需石英砂和橡胶颗粒，降低施工成本和维护费用

### 维护便捷

无需定期补充填充物，减少维护工作量

### 运动性能优越

提供接近天然草皮的运动体验，适合多种足球场地

### 适用范围广泛

适用于学校、幼儿园、屋顶足球场等多种场所

## 价格分析

### 不同类型的草坪价格对比

## 专业建议

### 选择优质供应商

确保草坪材质符合国家标准（如CMA或CNAS认证），并具备完善的售后服务。

### 合理规划预算

根据场地面积和使用需求，合理评估预算。例如，小型五人制场地可能更适合选择普通型草坪，而大型十一人制场地则建议选择高品质型草坪。

## 联系方式

如需了解更多关于免填充足球场人造草坪的信息或进行定制，请联系

185-7145-9135