# 人造草坪足球场排水系统设计与施工

广东同舟专业解决方案

广东同舟 - 专业排水系统设计与施工

### 排水系统的重要性

保障场地使用性能和延长草坪寿命的关键因素，确保雨后快速排水，避免积水现象。

### 设计基本原则

坡度设计、排水沟布置、渗排结合及强制排水等核心原则，确保排水系统高效运行。

### 施工步骤与注意事项

从场地准备到检测调试，每一步都至关重要，确保排水系统稳定可靠。

## 一、排水系统的重要性

人造草坪足球场的排水系统是保障场地使用性能和延长草坪寿命的关键因素之一。由于人造草坪的吸水性不如天然草坪，因此需要更高效的排水结构来确保场地在雨后快速排水，避免积水现象的发生。良好的排水系统不仅能提高比赛安全性，还能为运动员提供更舒适的运动环境。

## 二、排水系统设计的基本原则

### 1. 坡度设计

排水坡度是排水系统设计的核心内容之一。根据广东同舟的经验，人造草坪足球场的地面排水坡度通常控制在0.3%-0.8%之间，而基层排水坡度则需达到0.4%-0.8%。此外，场地中心至边缘的坡度差应小于3‰，以确保水流顺畅。

### 2. 排水沟布置

排水沟的设计需考虑场地四周的环形排水沟布置，沟宽一般为400mm，深度为80-120mm，内壁采用水泥砂浆抹平，并设置防滑措施。同时，排水沟需与盲沟或地下排水管道相连，形成完整的排水网络。

### 3. 渗排结合

人造草坪足球场的排水系统通常采用"渗排结合"的方式，即通过表层排水和基层渗排相结合的方式实现快速排水。表层排水主要依靠场地纵向和横向坡度将雨水排出场地外，而基层渗排则通过盲沟将水分渗透至地下。

### 4. 强制排水

在一些特殊情况下，例如雨量较大时，可采用强制排水法。这种方法通过设置过滤管和抽水泵，将积水快速吸入排水系统并排出场地。

## 三、施工步骤与注意事项

1

### 场地准备

在施工前需对场地进行勘查，确保基础平整且密实。同时，根据设计图纸进行场地清理和材料准备。

2

### 排水沟挖掘与铺设

排水沟的挖掘需严格按照设计坡度进行，沟底铺设砾石或碎石层以增强排水效果。沟壁需用混凝土或砖块砌筑，并设置防滑措施。

3

### 盲沟与排水管安装

盲沟通常采用多孔陶管或塑料管，埋设深度为400-600mm，间距为2-4米。排水主管则需连接至外部集水井或市政排水系统。

4

### 检测与调试

施工完成后需对排水系统进行全面检测，确保每个排水点均能正常排水，并及时调整不符合要求的部分。

## 四、案例分析

### 某高校人造草坪足球场项目

广东同舟在某高校人造草坪足球场项目中采用了双坡型排水设计。该项目的场地坡度控制在0.5%，并在场地两侧设置了环状排水沟，每条排水沟的宽度为400mm，深度为80mm。此外，场地基础层采用了水泥混凝土结构，确保了良好的平整度和密实度。

场地坡度
0.5%
排水沟尺寸
400mm×80mm
恢复时间
1小时

## 五、总结

广东同舟凭借多年的人造草坪足球场排水系统设计与施工经验，为客户提供了一套科学、高效的排水解决方案。通过合理的坡度设计、完善的排水沟布置以及渗排结合的方式，广东同舟确保了人造草坪足球场在各种天气条件下的良好使用性能。未来，广东同舟将继续致力于提升排水系统的创新性和实用性，为更多客户提供优质的场地服务。

## 排水系统设计参数

### 坡度设计参数

- 地面排水坡度：0.3%-0.8%
- 基层排水坡度：0.4%-0.8%
- 中心至边缘坡度差：小于3‰

### 排水沟参数

- 宽度：400mm
- 深度：80-120mm
- 内壁处理：水泥砂浆抹平
- 防滑措施：已设置

### 渗排结合参数

- 表层排水：纵向和横向坡度
- 基层渗排：盲沟渗透
- 盲沟材料：多孔陶管或塑料管
- 盲沟埋设深度：400-600mm

### 强制排水参数

- 适用场景：雨量较大时
- 设备：过滤管和抽水泵
- 功能：快速吸入并排出积水

## 排水系统设计流程图