## 弹性丙烯酸网球场地面做法

专业运动场地的优选方案，科学弹性结构与卓越耐磨性的合理结合

### 优异性能

- 特殊聚合物配方提供适中弹性，有效减轻运动员关节冲击
- 表层致密结构确保高耐磨性，满足专业比赛防滑需求
- 耐紫外线、耐高低温（-30℃至50℃），颜色持久不褪
- 水性材料，无毒无石棉，符合环保标准

### 适用场景

适用于混凝土或沥青基础层的室内外网球场、篮球场、羽毛球场等。

#### 施工工序

涂层施工需6-7道工序，每道工序需充分干燥后方可进行下一道工序。

环境温度要求＞5℃
环境湿度要求＜85%

### 材料配比

#### 弹性层

丙烯酸弹性层（3-5mm厚），混合橡胶颗粒刮涂2遍

#### 底层处理

浓缩丙烯酸乳液混合物（按天气调整兑水比例）

#### 面层处理

纹理层：丙烯酸彩面层兑细砂刮涂；纯面层：不含砂涂料罩面

## 施工工艺流程

### 基础处理

#### 基础要求

- 水泥/沥青基础需平整坚实，无裂缝、脱层、油污
- 3m直尺测量平整度误差≤3mm
- 沥青基础压实密度≥95%，水泥基础含水率≤8%

1

#### 修补与清洁

- 坑洼处用丙烯酸水泥补平剂（1份料兑2份水）填补，干燥24小时
- 全场高压水枪冲洗，清除浮尘杂物，自然晾干至无积水

2

#### 底层处理

涂刷浓缩丙烯酸乳液混合物（按天气调整兑水比例），增强基础附着力。

#### 弹性层施工

铺设丙烯酸弹性层（3-5mm厚），混合橡胶颗粒刮涂2遍，形成缓冲结构。

#### 加强层与填充层

丙烯酸中层料兑水掺石英砂刮涂，提升强度并调节球速。

3

#### 面层处理

- 纹理层：丙烯酸彩面层兑细砂刮涂，形成均匀颗粒防滑表层
- 纯面层：不含砂涂料罩面，提高色泽饱和度与耐磨性

4

#### 划线及验收

使用专业白线漆，按国际网联标准（场地尺寸误差≤5mm）精准划线。

#### 验收要求

- 无脱层起泡
- 色泽均匀
- 划线平直清晰

## 维护保养指南

### 日常清洁

压力喷水冲洗即可去除污渍，避免强酸强碱清洗。

### 损伤修复

局部破损可用同色材料修补，无需整体翻新。

### 禁忌事项

禁止尖锐物体刮划、重型车辆碾压。

## 技术优势对比

## 总结

弹性丙烯酸网球场凭借其科学弹性结构、卓越耐磨性与环境适应性，成为专业运动场地的优选方案。施工需严格遵循基础处理→多层涂层→精准划线的标准化流程，确保面层平整牢固、性能稳定。