# 人造草坪足球场施工方案

湖北同舟体育专业施工流程，确保场地平整、美观且耐用

## 施工准备

- 1

  ### 场地检查与清理

  检查场地平整度、坡度和表面观感，确保误差不超过3mm/3m，排水坡度不低于0.4%。清除场地内的杂物、杂草和障碍物。

- 2

  ### 材料与工具准备

  准备人造草坪、底层布料、胶水、连接带、注砂机、草坪梳理器、刮胶工具等。确保施工人员熟悉操作流程。

- 3

  ### 天气条件

  选择晴朗天气进行施工，避免雨天或潮湿环境影响施工质量。

## 基础施工

- 1

  ### 基层处理

  使用碎石、沙土或水泥混凝土铺设基础层，确保基础的承载能力和稳定性。基础层需压实平整，避免积水和不均匀沉降。

- 2

  ### 排水系统设计

  根据场地实际情况设计合理的排水系统，采用坡度排水或龟背式排水方式，确保场地排水性能良好。

- 3

  ### 底层布料铺设

  底层布料需平整无皱褶，每幅布料之间搭接5-10cm，边缘点粘接。

## 人造草坪铺设

- 1

  ### 放线测量

  使用钢卷尺、测量工具等划线，确定场地中心点、半圆圆心及其他功能点的位置。

- 2

  ### 草坪摊铺

  将人造草坪沿场地横向摊开，尽量减少切割数量，草边搭接2-3cm，使用裁草推刀调整接缝。草坪接缝处使用胶水涂刷，确保粘合紧密。

- 3

  ### 拼接与固定

  使用连接带将草坪拼接成整体，确保接缝整齐美观。拼接完成后，用橡胶锤压实草坪表面，确保平整度。

- 4

  ### 功能线设置

  按照图纸要求划线，包括直线、曲线、中圈、球门线等，确保线条清晰准确。切割多余草丝，保持线条美观。

## 填充与养护

- 1

  ### 石英砂填充

  使用注砂机或人工注砂，均匀铺设石英砂或橡胶颗粒，确保填充饱满且无明显凹凸不平。填充完成后，用刷子梳理纤维，确保草丝竖直。

- 2

  ### 验收与维护

  验收时检查标线颜色、一致性及草坪拼接质量，确保无明显拼缝和高低差。完工后定期维护，禁止重车碾压、投掷硬物及穿钉鞋进入场地。

## 注意事项

### 施工环境

- 避免高温或低温天气，以免影响材料性能
- 施工区域需保持清洁，避免杂物污染草坪表面

### 安全措施

- 施工人员需佩戴防护装备，确保施工安全

### 环保要求

- 施工过程中应遵守环保标准，减少噪音和废弃物排放

## 施工优势

通过以上步骤，湖北同舟体育能够为客户提供高质量的人造草坪足球场施工服务，确保场地平整、美观且耐用。

专业施工团队

合理工期安排

质量保障体系

优质售后服务