# 弹性丙烯酸网球场技术指南

全面解析弹性丙烯酸网球场的材料特性、技术参数、施工工艺及维护保养

layers

### 材料特性

弹性丙烯酸网球场采用高级丙烯酸乳液制成，具有优异的物理性能和环保特性。

build

### 施工工艺

从基础处理到面层施工，每一步都严格遵循标准流程，确保场地质量。

cleaning_services

### 维护保养

定期维护可延长场地使用寿命，保持较佳性能和美观度。

## science 一、弹性丙烯酸网球场的技术指标

### 1. 厚度要求

弹性丙烯酸网球场的厚度通常在3-5毫米之间，具体厚度根据场地用途和使用频率而定。例如，用于高强度比赛的场地厚度一般为4毫米，而普通训练场地可采用3毫米厚度。

### 2. 物理性能

#### 弹性适中

弹性丙烯酸具有良好的减震性能，能够有效减少运动员在运动中对膝盖、脚踝等部位的冲击，提高运动舒适度。

#### 耐磨性

表面耐磨性强，不易出现剥落或磨损现象，适合长期高强度使用。

#### 抗滑性

表面摩擦系数适中，防止滑倒，确保运动员在快速移动时的安全性。

#### 耐候性

材料抗紫外线能力强，长期暴晒下仍能保持颜色鲜艳，不易老化。

### 3. 化学性能

- 环保无毒：采用较高高级丙烯酸乳液制成，无毒无石棉，符合绿色环保要求。
- 耐化学品腐蚀：对酸碱及有机溶剂具有良好的抵抗能力，适用于多种气候环境。

### 4. 施工性能

- 施工简易：材料为水性产品，施工时无需特殊设备，只需普通工具即可完成铺设。
- 附着力强：与水泥或沥青基层结合牢固，不易分层或脱落。

### 5. 颜色与光泽

- 多彩选择：弹性丙烯酸网球场可提供多种颜色选择，如红、绿、蓝等，并具有良好的色彩持久性。
- 光泽度高：表面光滑平整，弹跳球时不会改变球的弹跳角度。

### 6. 其他性能

- 回弹性好：弹性丙烯酸网球场的回弹性能优异，能够提升球速和比赛观赏性。
- 抗污性：表面易清洁，维护方便。

## construction 二、弹性丙烯酸网球场的施工工艺

1

### 基础处理

- 场地基础需平整、密实，误差不超过3毫米。
- 基础表面需进行洒水处理，确保排水坡度合理（横向不大于5%，纵向不大于2%）。

2

### 底层铺设

铺设缓冲层（加强层），厚度一般为1-2毫米，用于吸收冲击力并增强地面稳定性。

#### 底层结构示意图

3

### 弹性层施工

- 弹性层由细颗粒料和弹性颗粒组成，需分两次施工，每次厚度不超过1毫米。
- 施工完成后需干燥12小时以上，并打磨平整。

4

### 加强层与纹理层

- 加强层用于进一步提升地面强度，厚度约为0.5毫米。
- 纹理层通过撒砂工艺增加表面摩擦力，施工后需干燥固化。

5

### 面层施工

- 面层由优质丙烯酸涂料制成，需均匀涂刷两遍，确保颜色均匀且光泽度达标。
- 划线完成后需等待表干，方可投入使用。

6

### 验收标准

- 平整度：用2米直尺检查，表面误差不超过3毫米。
- 球反弹率：标准网球自由落体下落高度与反弹高度之比应不小于80%。
- 滑动性能：滑动阻力宜为60-100BPN。

## cleaning_services 三、维护保养

### 1. 日常清洁

使用高压水枪定期清洗场地表面，避免使用腐蚀性强的清洁剂。

### 2. 划线维护

划线漆需定期刷新，防止褪色或脱落。

### 3. 防老化处理

定期检查场地老化情况，必要时进行修补或重新涂刷。

### 4. 使用寿命

弹性丙烯酸网球场的使用寿命一般为5-10年，具体取决于场地基础质量、施工质量及使用频率。

## 四、总结

弹性丙烯酸网球场以其卓越的物理性能、环保特性及施工便利性成为现代网球场地的首选材料。其技术指标严格遵循国际标准和国内规范，适用于各种气候条件下的专业比赛和训练场地。