# 人造草坪足球场地基建造标准详解

本标准详细介绍了人造草坪足球场地的基础层设计、施工规范、配套设施与验收标准，为专业足球场地建设提供技术指导。

### 基础层结构

混凝土、沥青或碎石基础，平整度误差≤10mm，坡度控制在0.3%-0.8%，密实度≥95%。

### 排水系统

采用"排渗结合"方式，坡度控制在0.3%-0.8%，使用PVC隔水层和规范布设的排水管道，确保雨后120分钟内积水厚度≤4mm。

### 质量控制

表面平整度3米直尺误差≤4mm，合格率≥95%，接缝强度≥1000N/100mm，草丝拉断力等指标需达标。

## 一、基础层设计与施工要求

### 1. 基础类型选择

#### 混凝土基础

适用于平整度高的场地，要求地面平整度合格率≥95%，5米直尺误差≤30mm，坡度控制在3‰-4‰（龟背式排水）。

#### 沥青基础

适用于不平整场地，需刨除破损区域并重新铺设3cm细粒式沥青，大面积沉降需重新建设。

#### 碎石基础

用于排水需求高的区域，需分层压实，密实度≥95%。

### 2. 基础技术参数

参数 | 要求
--- | ---
平整度 | 3米直尺误差≤10mm，表面无明显压路痕迹、波浪或松散
坡度 | 非透水型基础坡度≤0.8%（宜0.3%-0.5%），透水型基础≤0.3%
密实度 | 压实度≥95%，无松动、浮土现象

### 3. 隔水层与排水系统

#### 隔水层

采用新PVC加厚薄膜，搭接≥200mm，边缘余量≥150mm。

搭接宽度
≥200mm

#### 排水管道

按GB/T 50085规范布设，排水沟槽需定期疏通，确保排水顺畅。

## 二、人造草面层施工规范

### 1. 铺设前准备

- 彻底清除建筑垃圾、杂物，确保基础表面干净。
- 进场材料需符合附录C要求，如绒高、植针率、密度等参数。
- 铺设宜在晴天进行，温度≥5℃，避免雨雪天气。

### 2. 铺设流程

1

#### 弹性垫层

选择透水性、强度稳定的弹性垫层，厚度需满足足球运动需求。

2

#### 草皮铺设

- 确保草皮方向统一，避免色差。
- 接缝强度要求≥1000N/100mm（胶合缝≥75N/100mm）。
- 草苗内灌注圆目形石英砂（粒径20-50mm），表面铺撒环保橡胶颗粒（粒径1.5-2mm）。

### 3. 质量控制

#### 表面平整度

3米直尺误差≤4mm，合格率≥95%。

95%

#### 排水测试

雨后排水120分钟内积水厚度≤4mm。

90%

## 三、配套设施与验收标准

### 1. 配套设施

#### 灌溉系统

水泵安装需加橡胶垫，管道按GB/T 50085规范执行，水压试验合格。

#### 标志线

线条清晰不反光，宽度≤12cm，禁止使用V型凹槽或凸起设计。

#### 安全设施

设置急救通道、广告牌及旗杆，确保场地功能性。

### 2. 验收流程

1

#### 基本要求

符合设计图纸、材料合格证及施工记录。

2

#### 性能测试

冲击吸收、垂直变形、草丝拉断力等指标需达标。

3

#### 整改机制

对非合规项目进行整改直至验收合格。

## 四、施工注意事项

### 1. 施工顺序

1. 先完成基础层施工并经三方确认（甲方、乙方、监理单位）。
2. 基础保养期需≥21天，确保强度稳定。

### 2. 常见问题及解决方案

问题 | 解决方案
--- | ---
裂缝处理 | 若原有水泥基础裂缝≤10mm，可局部修补；超限需重新浇筑。
排水不畅 | 优化管道布设，增加排水孔密度。

## 五、总结

人造草坪足球场地的建设需严格遵循基础层、面层及配套设施的标准化流程，确保场地的安全性、功能性与耐久性。施工过程中应注重材料检验、工艺规范及验收标准，以实现高质量的运动场地交付。

本文内容基于国家及行业标准，未涉及十环认证及使用年限承诺，仅提供专业施工指导。

## 施工进度监控

基础层施工 85%
草皮铺设 60%
配套设施安装 40%
验收测试 20%

## 联系方式

### 湖北同舟体育

专业足球场地建设服务商

### 联系方式

185-7145-9135
contact@youzheng-sports.com