## 人造草坪施工后固化与养护时间表

### 固化阶段

24至72小时

确保胶水与草坪牢固结合

### 养护阶段

6至8个月

达到较佳使用状态

## 使用前准备步骤

### 平整度检查

确保草坪平整无凹凸，避免因不平整导致的运动伤害。

### 清理杂物

及时清除施工过程中遗留的垃圾或杂物，以免影响草坪的使用体验。

### 适当浇水

在干燥天气下，适量浇水可以防止草坪因高温和干燥而出现收缩现象，同时保护运动员的安全。

## 维护与保养指南

### 定期清扫

每月至少进行一次清扫，清除场地上的垃圾和杂物，保持草坪清洁。

### 避免化学物质

避免使用杀虫剂、除草剂等化学物质，以免对草坪造成损害。

### 修补损坏

及时检查草坪的完好情况，修补撕裂、烧灼等损坏部位，确保草坪的完整性和美观性。

## 使用寿命与保养

### 人造草坪使用寿命

5-10年
平均寿命

### 影响因素

- 材料质量
- 使用环境
- 保养情况

### 重要提示

湖北同舟体育有限公司提醒客户，在铺设人造草坪后，应严格按照施工和养护要求操作，以确保草坪的使用寿命和安全性。如有疑问，可联系公司咨询专业建议，联系电话：189-7128-8099。