# 优正体育

专业的跑道材料、施工厂家

技术服务电话：189-7128-8099

## 预制型塑胶跑道施工工艺流程

预制型塑胶跑道因其性能稳定、施工相对快捷、环保性良好等优点，在运动场地建设中应用广泛。其施工质量直接关系到跑道的使用性能、耐久性与安全性。以下详述其标准化的施工工艺流程：

1. 施工前准备与基础验收：

   - 图纸复核与现场勘察： 仔细核对设计图纸，对施工现场进行详细勘察，确认场地尺寸、坡度、标高、排水系统等是否符合设计要求。
   - 基础验收： 这是关键一步。基础（通常为沥青混凝土或水泥混凝土）必须满足以下严格标准：
     - 强度： 达到设计要求，无起砂、脱皮、空鼓、裂缝、油污等缺陷。水泥混凝土基础需达到足够的养护龄期（通常不少于28天）。
     - 平整度： 用3米直尺检测，任意两点间高低差不超过±3mm，合格率达到95%以上。整体坡度符合设计要求（通常0.3%-1%），确保排水顺畅，无积水区域。
     - 密实度： 基础结构密实、均匀、稳定。
     - 清洁度： 彻底清扫基础表面，清除所有灰尘、砂砾、油污、有机物残留、松动物及任何可能影响粘结的杂质。必要时使用专用清洁设备或高压水枪清洗，待其完全干燥。
     - 含水率： 基础含水率需严格控制在允许范围内（通常要求≤5%）。可采用塑料薄膜覆盖法进行检测确认。水分过高是导致后续粘结失效的主要隐患。
     - 裂缝处理： 如基础存在裂缝，需按设计要求进行专业修补（如切割、填充弹性密封胶等）。

2. 测量放线与材料准备：

   - 精准放线： 依据设计图纸，使用高精度测量仪器（如全站仪）在基础表面精确放出跑道各区域的位置线（如起跑区、终点区、标志线、道牙位置、卷材铺装起始基准线等）。弹线清晰、精确。
   - 材料预备：
     - 预制型卷材： 按工程图纸核实型号、颜色、数量，提前运至现场，在适宜环境下（通常要求≥15℃）展开摊铺静置，使其充分适应现场温度和湿度，消除应力卷曲，时间通常不少于24小时。注意卷材的铺装方向性（如有）。
     - 专用胶粘剂： 选择与卷材配套、性能认证合格的专用双组份聚氨酯胶粘剂。按厂家规定配比精确称量，使用专用搅拌设备充分混合均匀，确保混合液色泽、状态一致。注意胶粘剂的适用期（可使用时间）。
     - 辅助材料： 准备好接缝胶（通常为单组分聚氨酯胶）、配套固化剂（若胶粘剂需要）、清洁溶剂、压辊、刮板、美纹纸、裁切工具（如勾刀）等。

3. 基础处理与涂刷底涂（如需）：

   - 精细打磨/清洁： 对于过于光滑或存在浮浆的沥青/水泥基础，需进行轻度打磨或抛丸处理，增加表面粗糙度，提高粘结力。处理后再用强力吸尘器彻底清洁粉尘。
   - 底涂施工（非必需但推荐）： 根据基础状况和胶粘剂要求，有时需涂刷一道专用底涂（如稀释的高渗透性聚氨酯）。用鬃毛刷或滚筒均匀涂布，封闭基础微小孔隙，增强基础与后续胶层的粘结力。确保底涂完全干燥固化。

4. 卷材摊铺与粘结：

   - 基准线定位： 从跑道内侧（通常为真好道）或预先设定的基准线开始铺设。
   - 涂布胶粘剂：
     - 使用齿形刮刀，在基础表面和卷材背面同时均匀刮涂混合好的专用胶粘剂。
     - 胶层厚度控制是关键，通常要求约1.0mm - 1.2mm，齿痕清晰可见。涂胶区域应略宽于卷材宽度。
     - 严格控制胶粘剂的晾置时间（指触干状态），通常在适宜温湿度下（如25℃），晾置约10-30分钟（具体依据胶粘剂说明书），待溶剂挥发，胶面不粘手但仍有粘性时进行铺设。
   - 卷材铺设：
     - 多人协作，沿基准线将卷材一端精准定位，然后匀速向前滚动展开，同时确保卷材边缘与弹线对齐。
     - 在卷材落地瞬间即用适配的橡胶压实滚（约50-80kg）从中间向两侧进行碾压排挤空气，确保卷材与基础完全密实粘结，无气泡、无褶皱。特别注意卷材边缘的压实。
     - 铺设过程中随时检查平整度和与相邻卷材/边界的位置关系。

5. 接缝处理：

   - 搭接缝： 相邻卷材通常采用搭接方式（搭接宽度约20-30mm）。在搭接区域下方基础及卷材背面涂胶后，将上层卷材边缘压在下层卷材之上。
   - 焊接/热合： 使用专用热风焊接设备，配合与卷材同材质的焊条，对搭接缝进行热风焊接。严格控制温度、风速和焊接速度，使搭接面与焊条熔合为一体，形成牢固、平整、密闭的接缝。焊接完成后需立即用压轮压实焊缝，并趁热修整多余焊条。
   - 冷粘接缝： 部分系统也采用冷粘接缝工艺。在清洁干燥的卷材侧面均匀涂抹专用接缝胶（常为单组分聚氨酯），然后用滚轮或压板将两片卷材侧面紧密压合在一起，确保胶层均匀饱满（约0.3mm厚），溢出少量胶液为佳。用重物压紧直至初步固化。
   - 接缝检查与修整： 所有接缝完成后，检查其粘结强度、密闭性、平整度。必要时进行修整打磨。

6. 边界处理与收口：

   - 跑道卷材与道牙、排水沟、井盖或其他固定边界交接处，需精确切割，确保边界整齐。
   - 使用配套的专用胶粘剂或密封胶进行收口密封处理，保证连接牢固、防水、美观。

7. 标志线划线：

   - 待跑道铺装完成并充分固化后（通常至少24-48小时），严格按国际田联或设计图纸尺寸进行放线。
   - 使用专用划线机喷涂耐磨、反光性优异的聚氨酯或丙烯酸酯划线漆。线条宽度、颜色、长度必须精确无误，边缘清晰锐利。

8. 清洁、自检与成品保护：

   - 彻底清洁场地，去除施工残留物、胶痕、污渍。
   - 进行全面自检：检查平整度、坡度、粘结强度（抽查）、接缝质量、有无气泡/鼓包/褶皱、标志线精确性、边界收口等。
   - 设置围挡和警示标识，做好成品保护，防止后续交叉施工或人为破坏。在胶粘剂完全达到较终强度（通常7-14天）前禁止投入使用。

预制型塑胶跑道的施工是一项系统性的精细工程，其重点在于基础处理的严谨、材料配套的合格、胶粘剂施涂的规范、卷材铺设与压实的到位以及接缝处理的可靠。每个步骤都需严格遵守工艺规程并实施有效的质量控制，方能确保较终成品的优良性能与长期使用的稳定可靠。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。