# 优正体育

专业的跑道材料、施工厂家

技术服务电话：189-7128-8099

## 预制跑道施工规范

预制型跑道施工重点要点

预制型跑道因其性能优越、施工周期相对可控的特点，在运动场地建设中应用广泛。其施工质量直接影响跑道的使用性能、运动表现及使用寿命。规范的施工流程是保障较终品质的关键，以下为重点步骤的要点：

1. 基础处理与验收：

   - 坚实平整： 基础（通常为沥青混凝土或水泥混凝土）必须达到设计要求的强度（通常C25或以上混凝土，或密实度95%以上的沥青基层），表面平整坚实，无松散、起砂、油污、裂缝、空鼓、积水等现象。平整度需符合规范（通常要求3m直尺检测间隙≤3mm）。
   - 坡度精准： 基础坡度必须严格符合设计要求（通常为0.3%-0.8%），确保排水顺畅，无局部积水区域。
   - 干燥清洁： 施工前基础必须充分干燥（含水率通常要求≤5%），表面彻底清洁，无灰尘、杂物、残留物。必要时使用专业吸尘设备。

2. 铺设准备：

   - 材料复验与适配： 施工前应对预制型橡胶卷材规格、颜色、批号、物理性能（如拉伸强度、拉断伸长率、阻燃性、抗滑值、冲击吸收等）进行核查，确保符合标准及设计要求。不同批次的材料应分区使用，避免色差。
   - 环境监控： 密切关注施工环境温度（通常要求10℃-40℃）和湿度（通常要求空气湿度≤85%，基础含水率≤5%），避免在雨雪、大风、大雾等恶劣天气下施工。
   - 基准定位： 依据设计图纸精确放线，确定跑道各区域边界、分道线、起跑线等关键位置，并设置清晰的基准点和参考线。

3. 卷材铺装技术：

   - 粘合剂选择与涂布： 使用与卷材及基础兼容的专业双组分聚氨酯粘合剂。严格按照产品配比及熟化要求调配。使用齿形刮刀在基础表面和卷材背面均匀涂布胶粘剂，涂胶量、齿深及齿距需符合粘合剂技术规范要求，确保形成均匀齿条。涂胶后需达到规定晾置时间（开放时间），再行粘合。
   - 精准对位与滚压： 材料沿基准线铺设，确保接缝紧密顺直、花纹拼接精确。铺设后立即使用重型压辊（通常≥50kg）从中间向两侧、由内向外多次充分滚压，特别是接缝处，排除空气确保满粘、无气泡、无褶皱。滚压方向应与卷材铺设方向垂直或呈一定角度交叉进行。

4. 接缝处理：

   - 热熔焊接（主要方式）： 待粘合剂固化后（通常24-48小时），使用专用热风焊接设备及配套焊条进行接缝焊接。严格控制热风温度、风速及焊枪行走速度，确保接缝处卷材与焊条充分熔合，形成均匀、牢固、平滑的焊缝。焊接完成后，及时修除多余焊条。
   - 冷粘处理（辅助或特定区域）： 对于非主要受力接缝或特定情况，可采用专业粘合剂进行冷粘对接，同样需保证粘接牢固、边缘平顺。无论何种方式，接缝强度应不低于卷材本体强度。

5. 面层划线：

   - 定位复测： 在卷材完全固化稳定后（通常粘合剂固化7天以上），依据基准点精确复测所有标志线位置。
   - 专用划线漆： 使用符合标准要求的耐磨、耐候、防滑的专业聚氨酯划线漆。
   - 规范施工： 采用钢板尺或划线机定位，确保线条平直、宽度均匀、边缘清晰，色差符合要求。划线漆需完全覆盖卷材，无渗透、流挂现象。

预制型跑道工程的品质基石在于对基础处理、环境控制、材料适配、精确铺装（尤其是胶粘剂涂布与滚压）、接缝热熔焊接及规范划线等重点步骤的严格执行。每一道工序都需严格遵守现行国家及行业技术标准与产品应用规程，方能实现优异的运动性能与持久的场地表现。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。