# 优正体育

专业的跑道材料、施工厂家

技术服务电话：189-7128-8099

## 预制型橡胶跑道和塑胶跑道的区别

预制型橡胶跑道与塑胶跑道（现浇型）的专业分析

在运动场地建设领域，跑道面层材料的选择至关重要，直接关系到运动员的表现、安全性及场地使用寿命。预制型橡胶跑道和通常所指的塑胶跑道（主要为现浇型聚氨酯跑道）是两种主流技术路线，它们在材料构成、生产工艺、施工方式及重点性能上存在显著区别。

一、 材料成分与生产工艺

- 预制型橡胶跑道： 重点材料为高品质合成橡胶（如三元乙丙橡胶EPDM或天然橡胶合成物），配以稳定剂、着色剂等。其重点工艺在于工厂化预制：通过精确的密炼、热压硫化、高温固化等工序，在高度可控的车间环境下，生产出具有稳定物理化学性能的卷材。成品为带有特定纹理或颗粒表面的整体卷状物。
- 塑胶跑道（现浇型）： 主流为聚氨酯基系统。主要成分包括液态的聚醚多元醇（A组分）、异氰酸酯（B组分），以及EPDM颗粒或PU颗粒、颜料、催化剂、溶剂等添加剂。其特点是现场混合与摊铺：施工时将A、B组分与颗粒、助剂按比例混合搅拌均匀后，在基础层上直接倾倒、刮涂或喷涂，依赖现场化学反应（湿气固化或交联）成型。

二、 结构特性

- 预制型橡胶跑道： 呈现多层复合结构是其显著特点。典型的层压结构包括：
  - 高耐磨、耐候的面层（提供摩擦力和纹理）。
  - 高性能弹性缓冲层（提供优异的冲击吸收和能量回弹）。
  - 底层（提供稳定支撑并与基础粘结）。
  - 工厂预制的整体结构确保了物理性能的均一性和稳定性。
- 塑胶跑道（现浇型）： 结构相对单一或双层居多。常见形式有：
  - 透气型： 由弹性底层（聚氨酯胶粘剂混合颗粒）和表层（喷涂的聚氨酯胶浆混合细颗粒）构成。
  - 混合型： 通常由弹性底层（聚氨酯混合粗颗粒）和面层（喷涂聚氨酯混合细颗粒）组成。
  - 全塑型： 由聚氨酯弹性体混合颗粒一次性铺设而成。
  - 整体结构在施工过程中形成，性能一致性对施工条件（温湿度、配比、工艺）依赖度高。

三、 施工流程

- 预制型橡胶跑道： 施工重点是卷材铺设。流程相对可控：
  1. 对基础（通常要求沥青混凝土基础）进行严格处理（清洁、找平、修补）。
  2. 在基础层上涂布专用环保胶粘剂。
  3. 精确展开预制卷材，按跑道方向进行铺设、滚压排气。
  4. 处理接缝（热熔焊接或专用粘结剂）。
  5. 画线。
  - 优势在于受天气影响相对较小（除雨天外），施工周期短，安装后基本无养护期即可投入使用。
- 塑胶跑道（现浇型）： 施工重点是现场化学反应成型。流程复杂且对条件敏感：
  1. 基础处理（通常为水泥或沥青基础）。
  2. 底涂处理（增强粘结）。
  3. 按配方比例混合各组分（对计量精度要求极高）。
  4. 摊铺底层（如适用）并铺设颗粒层（如透气型、混合型）。
  5. 摊铺或喷涂面层胶浆。
  6. 撒播防滑颗粒（部分工艺）。
  7. 喷涂面层保护涂层（部分工艺）。
  8. 画线。
  - 整个施工过程受温度、湿度、风速影响巨大，需要严格控制配比和工艺参数，混合后需在规定时间内完成施工（可操作时间限制），铺设后需要足够的养护时间（数天至数周）让材料完全固化。

四、 重点性能对比

- 物理性能稳定性： 预制型橡胶跑道得益于工厂预制的精密工艺，其物理性能（如拉伸强度、伸长率、硬度、回弹值、摩擦系数）在不同批次、不同区域间高度一致。现浇型塑胶跑道性能的稳定性更依赖于现场施工的精确控制，存在一定起伏风险。
- 运动性能：
  - 冲击吸收与垂直变形： 预制型橡胶跑道通常拥有优异的冲击吸收能力（通常≥35%）和理想的垂直变形值（通常控制在0.6-2.5mm范围内），能有效保护运动员关节。现浇型塑胶跑道，尤其是混合型、全塑型也能达到良好标准，但透气型相对稍弱。
  - 能量返还： 预制型橡胶跑道弹性层设计通常能提供高效的能量返还（通常在≥25%以上），助力运动员发挥。高质量现浇型跑道也能达到良好水平。
- 耐久性与耐候性： 预制型橡胶跑道（尤其是EPDM基）在抗紫外线（UV）老化、耐臭氧、耐高低温、抗水解方面通常表现卓越，色彩持久性好，使用寿命一般较长。现浇型塑胶跑道（聚氨酯）耐候性能良好，但在极端紫外线、高温或化学污染环境下，存在老化、变色、粉化、开裂的风险相对较高，受原材料质量和施工质量影响显著。
- 环保性能： 两者均可实现环保达标。预制型橡胶跑道在工厂生产过程中可有效控制VOC（挥发性有机化合物）排放，成品在铺设阶段基本无溶剂释放。现浇型塑胶跑道在液态原料混合和摊铺过程中，存在VOC释放，需要严格控制原材料环保等级和施工通风，特别是溶剂型体系风险更高（目前水性、无溶剂体系是主流发展方向）。
- 外观与维护： 预制型橡胶跑道纹理清晰、色泽均匀、接缝少且平整，整体感强，易于清洁维护。现浇型塑胶跑道外观取决于施工工艺（如颗粒撒播），接缝相对预制型少，但长期使用后可能存在褪色、颗粒脱落、磨损不均现象，修补痕迹可能较明显。

五、 初期投资与维护成本

- 初期投资： 预制型橡胶跑道因材料成本高、对基础要求严格（通常要求沥青基础），其单位面积造价通常显著高于主流现浇型塑胶跑道。
- 维护成本： 预制型橡胶跑道因耐久性强、不易损坏（如起泡、脱层），日常清洁简单，长期维护成本通常较低。现浇型塑胶跑道可能面临面层磨损、脱粒、开裂、局部修复等问题，全生命周期内的维护频率和成本可能相对较高。

预制型橡胶跑道与现浇型塑胶跑道代表了两种不同的运动面层解决方案。前者以工厂预制卷材为重点，凭借多层复合结构、卓越的物理性能稳定性、出色的耐候性和耐久性、高效的运动性能以及便捷的施工与维护为显著优势，但初期投入成本较高。后者以现场摊铺反应成型为特点，能满足不同运动性能标准，材料与施工方案灵活多样，初期成本相对较低，但其性能表现对施工条件和原材料质量高度敏感，长期维护需求可能更高。场地建设方需根据项目预算、性能要求、基础条件、施工周期以及对长期运营成本的考量，综合评估选择较适配的方案。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。