# 优正体育

专业的跑道材料、施工厂家

技术服务电话：189-7128-8099

## 预制型橡胶跑道施工规范

预制型橡胶跑道施工技术规范

预制型橡胶跑道的性能表现和使用寿命高度依赖于规范的施工过程。为确保工程品质符合设计要求与相关技术标准，施工活动必须严格执行以下重点操作规范：

1. 基础层处理

- 平整度控制： 混凝土或沥青基础层需具备极高的稳定性与密实度。正式铺设前，必须使用专业仪器进行平整度检测，确保3米直尺范围内较大间隙不大于规定限值（具体数字参照设计文件或国家标准）。不符合要求的基础必须进行打磨或修补处理。
- 清洁与干燥： 作业面需彻底清除油污、灰尘、杂物及任何可能影响粘结的松散颗粒。采用专业清洁设备（如工业吸尘器）进行深度清理，确保表面洁净、干燥无明水。必要时，可进行含水率测试验证。
- 缺陷修复： 对基础存在的裂缝、孔洞、空鼓等缺陷，必须选用相容性材料进行针对性修补，确保其与主体结构稳固结合，修补区域需打磨至与周围基础齐平。

2. 材料准备与现场管理

- 材料储存： 预制橡胶卷材应在干燥、阴凉、通风良好的室内环境平放储存，避免阳光直射、高温、重压及接触有机溶剂。施工前需将材料提前搬运至施工现场，使其适应现场环境温度。
- 材料检验： 铺设前应对每卷材料进行外观检查，确认无破损、鼓包、污染、色差过大等缺陷。对同批次材料进行抽样复检，确保其物理机械性能（如厚度、拉伸强度、拉断伸长率）满足设计指标。
- 环境监测： 施工环境温度应严格控制在规定范围内（通常要求≥10℃且≤40℃，具体依据粘接剂厂商说明），空气相对湿度不宜过高。遇雨雪、大风（通常大于4级）等恶劣天气应停止作业。

3. 铺设工艺与粘接

- 基准定位： 依据场地设计图纸精确放线，确定铺设基准点和起始位置，这是确保跑道线形精准、接缝顺直的关键。
- 粘接剂应用： 选用经权威机构检测认证、与预制卷材及基础层相容性良好的专用双组份聚氨酯粘接剂。严格依据厂商提供的配比使用电子秤精确调配，确保充分搅拌均匀。涂布应使用专用齿形刮刀，在基础层和卷材背面均匀刮涂，涂胶量需严格控制，避免过多导致溢胶或过少导致粘接失效。涂布后需静置至规定指触干燥时间（开放时间）。
- 精准铺装与排气： 沿基准线精确放置卷材，避免扭曲错位。铺设后立即使用重型橡胶碾辊（重量通常≥50kg）从铺设方向中心向两侧均匀滚压，消除下方空气，实现卷材与基础的全面密接。滚压需多次进行，确保无任何气泡残留。
- 接缝处理： 相邻卷材对接应紧密无缝。在接缝区域需预留约50mm宽度不涂胶（具体依据厂商指导）。待主体粘接固化后，采用专用工具对预留接缝进行精细处理（常用热熔焊接），形成平整、牢固、无明显痕迹的连接。

4. 细节与辅助工程

- 边缘收口： 跑道与道牙、排水沟等边界交接处，应使用专用收边压条或以粘接剂进行密封固定，确保边缘顺直、牢固、无翘曲风险。
- 排水保障： 施工中及完工后，必须严格保护场地排水系统，确保所有泄水孔、沟槽畅通无阻，避免积水影响跑道性能及粘接效果。
- 成品保护： 铺设完成至粘接剂完全固化达到可承载强度前（通常≥72小时，依据环境温湿度及粘接剂规定），严禁任何人员、车辆、设备进入或堆放物料。设立明显警示标识并进行物理围挡。

5. 施工质量监控

- 过程记录： 详细记录每日施工进度、环境参数（温湿度）、材料使用（批号、配比）、关键工序验收情况等。
- 过程检验： 每道工序完成后必须进行自检与交接检，重点检查粘接剂涂布均匀度、滚压密实度、接缝处理质量、平整度等。发现问题立即整改。
- 较终检测： 待粘接剂完全固化后，依据国家标准（如GB/T 14833）对跑道整体平整度、厚度、各点位粘接强度（需进行现场剥离试验）等进行全面检测并记录。

预制型橡胶跑道的优异性能较终体现在严谨、精细、标准化的施工过程中。从基础处理、材料控制到粘接铺设、接缝处理与成品保护，每一步骤均需遵循技术规范与操作规程，确保较终成品的物理性能稳定可靠、运动表现符合标准要求。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。