# 优正体育

专业的跑道材料、施工厂家

技术服务电话：189-7128-8099

## 预制型橡胶跑道施工

预制型橡胶跑道面层施工关键技术解析

预制型橡胶跑道作为现代专业运动场地的重要面层解决方案，其优异性能的实现高度依赖于严谨规范的施工工艺。区别于现场浇筑材料，预制型跑道的施工重点在于精准的基层处理与面层材料的无缝结合。

施工基础：精准的基层处理 基层质量是预制型跑道成功铺设的前提。基层通常采用沥青混凝土或水泥混凝土，其重点要求在于极高的平整度与坚实的结构强度。表面平整度需严格符合设计及国家标准（例如，3米直尺下误差普遍要求不超过3mm），任何局部凹陷、隆起或裂缝都必须彻底修补处理。基层必须充分干燥、洁净，无油污、浮尘、松散颗粒及任何可能阻碍粘接的物质。施工前通常要求进行含水率测试。

重点步骤：面层铺设与粘接

1. 精准定位与预铺： 严格依据场地设计图纸进行放线定位。将成卷的预制型橡胶卷材按顺序展开，在预定位置进行预铺陈放，使其充分适应现场环境温湿度（通常需静置24小时以上）。此过程需特别注意材料方向性及预留合理伸缩空间。
2. 粘接层施工： 选择与预制卷材及基层均兼容匹配的专用双组份聚氨酯粘接剂至关重要。严格按厂家提供的配比进行精确计量混合，使用专用搅拌设备搅拌均匀，确保达到规定的工作时间与开放时间。使用齿形刮刀将粘接剂均匀涂刮于处理合格的基层表面，刮涂厚度需一致，形成均匀连续的锯齿状胶线，保证粘接面积率满足规范要求（通常不低于85%）。
3. 卷材铺设与压实： 在粘接剂开放时间内，沿预铺方向将预制卷材平稳、精确地对准位置放下。铺设过程需多人协作，避免产生皱褶或气泡。卷材铺设到位后，立即使用重型专业压辊（如50kg以上）从中心向两侧、由铺设起点向终点进行多次、多方向碾压，尤其着重处理接缝边缘，确保卷材与基层间完全密实粘合，无空鼓现象。碾压后须及时检查，发现气泡立即刺破并补充粘接剂加压压实。

接缝处理：精密连接 相邻卷材的接缝处理是确保整体性与使用效果的重点。

1. 裁切与对接： 采用专用工具（如高精度切割刀）对卷材边缘进行垂直切割修整，确保切面平直、清洁。对接时需确保接缝紧密、平直，无高低差。
2. 接缝粘接： 清理接缝内部灰尘后，使用配套的双组份聚氨酯接缝粘接剂（或专用胶水），均匀涂布于接缝两切割面上。精准对接后，立即用压辊或专用工具沿接缝施加重压，使粘接剂充分融合，挤出多余胶液并及时清理干净。确保接缝粘接牢固、平整、无痕迹。

细节完善与成品保护

- 边界处理： 跑道与沟沿、排水口、跳远起跳板等边界衔接处需进行精细切割与固定粘接，保证边缘整齐、稳固、防水。
- 标志线施划： 待跑道面层完全固化稳定后（通常不少于7天），严格按国际田联或设计要求进行测量定位，使用专业跑道划线漆喷涂标志线，确保线宽、颜色及位置精度。
- 固化养护： 施工完成后，设置明显警示标识，要求在规定养护期（通常建议7-14天）内严禁任何人员、车辆通行或重物堆放，确保粘接剂充分固化达到较佳强度，环境温湿度需满足粘接剂固化要求。

施工结束后的关注点 施工完成后，应全面检查跑道面层整体平整度、粘接牢固度（重点检查接缝及边缘）、有无气泡、鼓包、杂物嵌入等缺陷，并进行必要的清洁工作。

预制型橡胶跑道的优异性能能否得到充分发挥，其重点在于施工过程中对基层处理的严格把控、精准的卷材铺设定位、粘接剂的选择与精确涂布、接缝的精密对接粘接以及规范的重型压实操作。每一步骤的严谨执行，都是保障较终场地达到设计预期使用标准的关键所在。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。