# 优正体育

专业的跑道材料、施工厂家

技术服务电话：189-7128-8099

## 预制型橡胶跑道卷材和epdm的区别

预制型橡胶跑道卷材与EPDM跑道面层的专业解析

在运动场地建设领域，预制型橡胶跑道卷材和现场铺设的EPDM颗粒型面层是两种主流选择。它们因材料构成、结构设计、性能特点及施工方式上的显著区别，适用于不同的应用场景与需求。

1. 材料构成与结构设计

- 预制型橡胶跑道卷材： 重点在于其工厂预制的整体性结构。通常由多层功能性材料复合而成，常见结构包括：

  - 耐磨面层： 采用高纯度橡胶原料（如天然胶、合成胶），经特殊工艺处理，具备优异的耐磨、抗紫外线和色彩稳定性。
  - 弹性发泡底层： 关键的回弹层，通常为闭孔微泡结构的橡胶发泡层，提供运动所需的冲击吸收和能量返还。
  - 基础层/稳定层： 提供整体结构稳定性和尺寸安定性。 各层在工厂经过精确控制的高温高压硫化工艺一体化成型，形成物理性能高度一致的成品卷材。

- EPDM塑胶跑道（现浇型）： 主要构成是三元乙丙橡胶（EPDM）颗粒与聚氨酯（PU）粘合剂在施工现场混合铺设而成。结构通常包括：

  - EPDM颗粒面层： 由彩色EPDM颗粒与聚氨酯胶粘剂混合刮涂或喷涂形成。EPDM颗粒提供色彩和一定耐磨性，胶水起粘结固定作用。
  - 底层（通常为PU或黑胶粒层）： 位于EPDM面层之下，多为弹性聚氨酯（PU）与废轮胎橡胶颗粒（常称黑颗粒）混合铺设固化而成，提供主要的缓冲和弹性基础。有时也采用纯PU层或无颗粒层。 其结构是在现场分层施工、固化形成的复合体。

2. 物理与运动性能对比

- 预制型橡胶卷材：

  - 回弹性与能量返还： 得益于其专业的发泡底层设计和整体硫化工艺，通常能提供卓越且均匀的回弹性（能量返还率），有利于运动员发挥较佳竞技水平。
  - 冲击吸收： 优秀的冲击吸收能力，有效保护运动员关节，减少运动损伤风险。
  - 物理性能一致性： 工厂化生产确保产品厚度、密度、回弹值等关键物理性能高度均一稳定，不受现场施工因素的影响。
  - 耐磨性能： 面层橡胶通常具有极高的耐磨耗性能，使用寿命较长。
  - 抗老化性能： 整体结构及面层材料具备优异的抗紫外线、耐臭氧、耐候性能，色泽持久稳定。

- EPDM塑胶跑道：

  - 回弹性与均匀性： 回弹性主要依赖底层（PU/黑胶粒层）的性能和施工质量。EPDM面层本身弹性有限。整体弹性均匀性对施工工艺依赖性高，不同区域可能因混合或固化不均匀存在区别。
  - 冲击吸收： 缓冲性能主要取决于底层材料的厚度和配比，可以达到较好的保护效果。
  - 物理性能一致性： 受现场施工条件（如混合比例、温度、湿度、摊铺平整度、固化程度）影响较大，不同区域性能可能起伏。
  - 耐磨性能： EPDM颗粒本身耐磨，但颗粒与胶水之间的粘结力是关键弱点，长期使用后面层颗粒可能出现脱落现象。
  - 抗老化性能： EPDM橡胶本身耐候性较好，但暴露在外的聚氨酯胶粘剂（尤其是劣质胶水）易出现黄变、粉化、脆化等问题，影响面层颗粒粘结和整体寿命。

3. 施工工艺与基础要求

- 预制型橡胶卷材：

  - 施工方式： 将工厂预制成卷的成品材料运输至现场，清洁处理后，通常使用专用粘合剂在合格基础上进行满粘铺设。接缝处需做专业热熔焊接处理，确保无缝平整。
  - 施工周期： 现场铺设速度快，受天气影响相对较小，可大幅缩短工期。
  - 基础要求： 对基础（通常为沥青混凝土或水泥混凝土）的平整度、坡度、密实度要求极高（通常要求达到3米直尺误差≤3mm），基础微小缺陷在铺设后可能反映在面层上。

- EPDM塑胶跑道：

  - 施工方式： 现场配料、混合、摊铺、刮涂或喷涂、固化。底层（如有）和面层需要分层施工，每层之间有固化养护期。
  - 施工周期： 施工步骤多，受环境温湿度影响大（低温高湿会极大延长或阻碍固化），整体工期较长。
  - 基础要求： 对基础平整度要求相对卷材略低（但仍需达标），基础缺陷可通过底层找平进行一定弥补。基础处理（如防水、打磨）至关重要。

4. 外观与环保性

- 预制型橡胶卷材： 色彩通常为固体均一色（如红、蓝、绿等），表面纹理一致、美观大气。采用环保橡胶原料和先进工艺，生产和使用过程通常VOC（挥发性有机物）释放极低，气味小。新铺装场地气味消散快。
- EPDM塑胶跑道： 面层色彩鲜艳丰富，可通过不同颜色颗粒混合实现多色图案设计，满足个性化需求。环保性高度依赖于所用聚氨酯胶粘剂的质量。劣质胶水是跑道异味（如“毒跑道”气味）和VOC超标的主要来源。新铺设阶段可能存在一定气味释放期。

5. 成本构成

- 预制型橡胶卷材： 材料成本占比较高（包含复杂的生产工艺、高性能原材料、多层复合结构），现场铺装人工及辅料成本相对较低。
- EPDM塑胶跑道： 材料成本（尤其高质量EPDM颗粒和环保胶水）也构成重要部分，但现场施工（人工、设备、工期管理）成本占比显著高于卷材铺装。同时，底层材料的成本也需计入。

预制型橡胶跑道卷材与EPDM塑胶跑道是结构特性、性能表现和施工模式迥异的两类产品。预制卷材重点优势在于其工厂预制的整体多层复合结构所带来的卓越且均一的运动性能（高回弹、强缓震）、超长的耐久性（高耐磨、强耐候）以及快速、受控的施工过程，但对基础平整度要求严苛，初期投入成本相对较高。EPDM塑胶跑道则因其丰富的色彩表现力、灵活的设计适应性（图案）和相对较低的初期材料成本（尤其在仅考虑面层或使用低质材料时）见长，但其运动性能的均匀性和长期耐久性更依赖施工质量和材料（特别是胶水）的品质，且现场施工周期长、受环境影响大。场地选择应基于对运动性能要求、预算限制、工期压力、基础条件以及长期使用维护成本的综合评估。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。