# 优正体育

专业的跑道材料、施工厂家

技术服务电话：189-7128-8099

## 预制型塑胶跑道施工工艺

预制型塑胶跑道专业施工工艺解析

预制型塑胶跑道因其卓越的物理性能、环保特性及施工相对便捷高效的特点，在现代体育场地建设中应用广泛。其重点在于高品质卷材与精细化施工工艺的完美结合。以下概述其关键施工步骤：

1. 基层检查与处理 (重点基础)

   - 结构层要求： 基础需为符合设计要求的沥青混凝土或水泥混凝土结构。结构层必须稳固、密实、无松散、无空鼓、无起砂、无返油返蜡现象。
   - 平整度控制： 使用3米直尺检测，间隙≤3mm，合格率≥95%。局部高凸处需打磨，凹陷处需使用专业补平材料填补。
   - 坡度控制： 排水坡度（通常3‰-8‰）需满足设计要求且无明显积水区域。
   - 洁净度要求： 彻底清扫、吹尘，确保表面洁净、干燥、无油污、无杂物。必要时进行高压冲洗或打磨处理。

2. 精准测量放样

   - 依据设计图纸及场地现状，使用全站仪或经纬仪、钢卷尺等精密仪器定位跑道内沿基准点。
   - 精确标出各道次分界线、起终点线、弧顶位置等关键点位。
   - 弹出清晰、精确的施工基准线（如卷材铺设起始线、搭接线位置）。

3. 卷材预铺设与裁切

   - 预铺设： 将成卷的预制型塑胶跑道材料按铺设方向和顺序展开在清洁干燥的基层上，静置适应环境温度（通常≥24小时）。
   - 精准裁切： 依据放样线位，使用专用刀具对卷材进行精确裁切，确保接缝平直、无毛刺。弯道处需进行放射状裁切，保证铺设后接缝严密、弧度自然流畅。
   - 编号管理： 裁切好的卷材按铺设位置编号，有序堆放备用。

4. 专用粘接剂涂布

   - 材料选择： 选用与预制型卷材及基础均相容匹配的专业跑道粘接剂。
   - 规范搅拌： 严格按生产厂家技术说明书规定的比例（双组份）及方法搅拌均匀。搅拌时间、速度需控制得当，确保材料反应充分、均匀一致。
   - 精确涂布： 使用齿形镘刀在基层和卷材背面均匀涂刮粘接剂。重点控制涂布量（通常1.2-1.5kg/㎡），保证齿痕清晰、涂层厚度均匀（约0.5mm）。预留卷材搭接边（通常5-8cm宽）不涂胶。

5. 卷材铺装与接缝处理

   - 精准铺设： 等待粘接剂达到较佳粘接开放时间（依据环境温湿度及粘接剂性能确定，通常数分钟至十数分钟），按照预铺设顺序和编号，由内向外或按既定方向铺装卷材。
   - 滚压排气： 卷材铺设后立即用重型橡胶压辊（50kg以上）从中间向两侧反复滚压，彻底排除空气，确保卷材与基层完全密实粘合，无气泡、无褶皱。
   - 无缝焊接： 相邻卷材的搭接边使用专业热风焊接设备（热风温度、风速严格控制）进行焊接。焊接前清理搭接面，焊接时确保热风均匀熔化上下层卷材接缝边缘材料，并立即用压轮滚压，使接缝熔合为一体，形成光滑、连续、强度高的焊缝。冷却后检查焊缝质量。
   - 边角处理： 与道牙、排水沟等边界处，卷材需上翻、裁切整齐，使用粘接剂或专用密封胶封边固定。

6. 划线定位

   - 复测定位： 卷材铺设粘接固化后（通常≥24小时），复测场地基准点与线位。
   - 精密喷涂： 使用高精度划线仪和专用聚氨酯划线漆进行喷线。漆膜厚度均匀，线宽、线距、点位尺寸等严格符合IAAF或相关国家标准要求。线条清晰、边缘整齐、无毛刺、无虚边、无色差。

7. 较终清洁与验收准备

   - 全面清洁场地，清除施工残留物、灰尘。
   - 检查整体平整度、坡度、粘接牢固度、接缝质量、线位精度、外观颜色均匀性等。
   - 待材料及粘接剂完全固化（通常7-14天，视环境而定）后，场地可通过专业检测。

预制型塑胶跑道施工是一项集材料科学、精密测量与精细工艺为一体的系统工程。其重点在于严谨的基层处理、精准的测量放样、规范的材料应用、专业的卷材铺设与无缝焊接、以及精准的划线定位。每一个步骤的质量控制都直接决定了跑道的较终物理性能、使用体验及寿命。唯有严格遵守施工规范与操作流程，方能确保预制型塑胶跑道发挥其设计性能。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。