# 优正体育

专业的跑道材料、施工厂家

技术服务电话：189-7128-8099

## 预制型橡胶跑道施工流程

预制型橡胶跑道专业施工流程详解

预制型橡胶跑道因其性能稳定、环保性佳、施工便捷及后期维护简单等优势，成为高性能运动场地的主流选择。其施工质量直接影响跑道的使用性能与寿命。一套规范的施工流程是实现高质量跑道的关键，主要包含以下重点步骤：

一、 基础处理与验收

- 基础要求： 施工基础（通常为沥青混凝土或水泥混凝土基础）必须坚实平整、坡度精确（符合设计要求，一般≤0.5%）、排水通畅。强度、密实度须达到相关规范要求（如沥青砼基础压实度≥95%）。
- 关键指标验收： 严格检测基础的关键指标：
  - 平整度： 使用3米直尺测量，空隙≤3mm的区域需≥85%，较大空隙≤5mm。
  - 坡度： 使用经纬仪或水准仪检测，确保排水方向正确，坡度误差在设计允许范围内。
  - 外观： 基础表面清洁、无杂物（油污、松动颗粒、青苔、有机污渍等）、无积水、无裂缝、无起砂脱层、无空鼓或未压实区域。伸缩缝、沉降缝等需按要求处理完毕。
  - 含水率： 基础含水率需严格控制（通常要求≤6%）。可采用塑料薄膜覆盖法或专业湿度检测仪进行确认。含水率超标是导致粘结失效的主要原因之一。

二、 卷材铺装前准备

- 材料准备： 预制型橡胶跑道卷材提前运送至现场，置于阴凉通风处，避免阳光直晒。铺装前需将卷材在铺设位置展开静置至少24小时，使其充分适应现场温湿度环境，消除运输应力。
- 现场清洁： 使用专业清扫设备（如高压吹风机、吸尘器）彻底清除基础表面的灰尘、砂砾和其他微小颗粒。必要时使用清水冲洗，但必须确保基础完全干燥后方可施工。
- 精确定位放线： 根据场地设计图纸，使用高精度测量仪器（如全站仪、经纬仪）进行精确定位放线。精确标出跑道各功能线（分道线、起跑线、终点线、接力区等）的位置，确保尺寸无误，为卷材裁剪和铺设提供精确依据。

三、 卷材铺装与粘接

- 卷材铺设方向： 根据设计图纸和卷材本身的纹理（若有）确定铺装方向，确保全场方向一致。
- 预铺与裁剪：
  - 按放线位置进行卷材预铺，检查搭接方向、尺寸契合度。
  - 根据实际场地尺寸和形状（特别是圆弧区、非标区域）进行精确裁剪，确保拼接紧密、间隙均匀。裁剪工具（如美工刀、裁剪刀）需保持锋利。
- 专用胶粘剂涂布：
  - 选用与卷材及基础兼容的高性能专用双组份聚氨酯胶粘剂。严格按厂家提供的配比、搅拌方式和熟化时间进行调配，确保胶粘剂性能达到较佳。
  - 使用专用齿形刮刀（齿深、齿距需符合要求）在基础表面和卷材背面均匀涂布胶粘剂。涂布量需严格控制，既确保粘结强度，又避免溢胶影响美观和防滑性能。涂胶区域应略大于卷材铺设区域。
  - 注意控制胶粘剂的开放时间（指涂胶后到卷材贴合前的时间），在胶粘剂不粘手但仍有粘性（俗称“指触干”）的较佳时机进行粘贴。
- 卷材粘贴与压实：
  - 多人协作，从一端开始，沿放线位置将卷材平稳放下，避免皱褶和位移。
  - 卷材放下后，立即使用重型橡胶辊（50kg以上）或专业压路设备，由中心向两侧、由铺装方向的前端向后端进行多次滚压，排出粘结层内的空气，确保卷材与基础全面、牢固粘结，无气泡、无脱空。边角部位需用专用压辊或小锤仔细压实。

四、 接缝处理

- 热熔焊接（关键工艺）：
  - 卷材铺设完成后，相邻卷材之间的拼接缝（搭接边）需进行热熔焊接处理，形成强度高、密封性好、无缝化的整体。
  - 使用专业热风焊接设备（热风枪）和配套的专用焊线（材质通常与卷材面层一致）。调节合适的风温和风速。
  - 操作时，焊枪喷嘴沿接缝匀速移动，将上下两层卷材的搭接边及中间的焊线同时加热熔融。加热温度和时间需精确控制，既要保证材料充分熔融粘结，又要避免过热烧焦。
  - 熔融后，立即使用专用压辊施加适当压力滚压接缝，使熔融的材料完全融合、密实平整。冷却后，焊线应完全嵌入接缝内，接缝表面平整光滑、无明显凸起或凹陷。
  - 焊接完成后，需仔细检查每条焊缝，确保焊接连续、饱满、无虚焊、无漏焊、无烫伤。

五、 划线

- 定位： 严格依据设计图纸和国际田径联合会（IAAF）或中国田径协会（CAA）的相关标准要求，精确复测并标定所有跑道线的位置。
- 材料选择： 使用与预制卷材面层兼容性良好的耐候型专业聚氨酯跑道划线漆。
- 施划： 采用专业划线机或模板进行施划。线条应平直、流畅、清晰、均匀，宽度符合标准要求（如分道线宽5cm）。特别注意起跑线、终点线、接力区等关键标志线的精确性。

六、 清洁与养护

- 场地清洁： 施工过程中及结束后，及时清理场地内的胶粘剂残余、焊渣、线头、工具、包装物等所有杂物。
- 成品保护： 在跑道未达到完全固化和强度前（具体时间参照粘合剂厂家说明，通常需24-72小时），设置明显警示标识，禁止人员车辆进入，避免锐器划伤、重物碾压或污染。
- 初期养护： 在粘结剂完全固化期间，保持场地干燥、清洁、通风良好。

预制型橡胶跑道的高质量实现，依赖于严谨规范的施工流程：从基础处理的达标验收，到卷材的精准定位铺装与专用粘合剂的科学应用，再到热熔焊接实现无缝连接，以及精确的划线作业，每一步骤都需严格把控。施工完毕后的细致清洁与有效成品养护同样是保障跑道较终性能与持久使用的重要步骤。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。