# 优正体育

专业的跑道材料、施工厂家

技术服务电话：189-7128-8099

## 预制型橡胶跑道规格及价格

预制型橡胶跑道规格与市场价格解析

一、重点规格参数

预制型橡胶跑道作为现代专业运动场地的主流面层材料，其规格界定主要依据以下关键参数：

1. 基础规格：

   - 厚度： 主流产品厚度通常在10mm至15mm之间。较薄型（如10mm、11mm）适用于对冲击吸收要求相对较低的基础场地或预算有限的项目；标准型（如13mm）较为常见，能提供优异的运动保护与性能表现；较厚型（如15mm）则适用于更高标准的竞技场地或特殊需求。具体厚度选择需结合场地使用强度、基础状况及预算综合考量。
   - 宽度： 标准卷材宽度通常是1.0米或1.25米，便于运输、铺装及现场拼接。部分特殊设计或定制产品可能略有不同。
   - 长度： 常规出厂卷长依据订单要求及设备能力而定，通常在15-30米不等，以满足场地尺寸需求并减少现场接缝。

2. 物理性能指标：

   - 冲击吸收： 衡量跑道缓冲保护能力的关键指标，通常要求在54%-70%范围内（依据GB/T 14833等标准）。数字越高，对运动员关节的保护作用越佳。
   - 垂直变形： 反映跑道在受力下的形变恢复能力，一般要求在0.6mm-2.5mm之间（依据GB/T 14833等标准）。适宜的变形量有助于能量反馈与运动表现。
   - 拉伸强度与拉断伸长率： 体现材料抵抗外力破坏及延展能力的重要指标（应符合GB/T 14833要求），直接影响材料的耐用性与抗撕裂性。
   - 抗滑值/摩擦系数： 保证运动员在干湿状态下具备充分的抓地力与安全保障（依据GB/T 14833等标准测试）。
   - 阻燃性能： 应符合国家相关建筑材料燃烧性能等级要求。
   - 环保性能： 产品需符合GB 36246等国家标准对有害物质（如多环芳烃、重金属、TDI等）的限量要求。

3. 外观与结构：

   - 表面纹理： 通常有致密型颗粒纹理或特定设计的凹凸纹路，主要功能在于提供抗滑性、排水性及良好的视觉感受。
   - 颜色： 底层多为黑色或深色，面层可提供多种标准色（如宝蓝、铁红、草绿等）或提供定制颜色服务，满足场地设计需求。
   - 底层结构： 通常为高密度弹性层，与面层一体成型，确保系统的整体稳定性、支撑力和耐久性。

二、市场价格影响因素

预制型橡胶跑道的市场价格并非固定单一，而是由多种因素共同作用形成：

1. 原材料成本： 构成重点成本要素。

   - 橡胶原材料： 主要成分天然橡胶、合成橡胶（如EPDM颗粒、SBR颗粒等）的价格起伏直接影响成品成本。选用颗粒的等级、粒径、纯度及颜色（尤其彩色面层颗粒）区别显著。
   - 助剂与辅料： 如硫化剂、促进剂、防老剂、补强剂、色母粒等品质与用量区别。
   - 底背材料： 部分产品带网格布等增强底背，也会增加成本。

2. 生产工艺与技术：

   - 大规模、自动化程度高的生产线有助于提升效率、稳定质量、降低成本。复杂配方的混合、精准的温控硫化工艺、精密的压延/挤出成型技术对较终产品性能至关重要，也反映在成本上。

3. 产品规格区别：

   - 厚度： 厚度增加意味着原材料用量明显上升，是影响单平米价格较直接的因素之一（例如15mm厚产品价格显著高于10mm厚产品）。
   - 性能等级： 满足更高冲击吸收、更低垂直变形等关键物理性能指标的配方与工艺要求更高，成本相应提升。
   - 特殊定制： 如非标宽度、特定颜色调配、特殊纹理设计等定制需求会产生额外成本。

4. 市场供需与品牌定位：

   - 市场整体原材料行情、供需关系变化会影响价格走势。
   - 不同制造商基于自身技术实力、品质控制、品牌价值等因素，其定价策略也存在区别。

5. 综合服务：

   - 报价通常包含出厂价，但较终用户成本可能还涉及专业运输、现场铺装指导（人工、辅材如专用胶粘剂费用通常单列）等步骤的成本。

结论

预制型橡胶跑道的规格涵盖厚度、宽度、物理性能（冲击吸收、垂直变形等关键指标）、环保安全及外观结构等多方面内容，是保障运动性能与安全的基础。其市场价格则受到原材料品质与起伏、生产工艺复杂程度、具体规格要求（特别是厚度）、性能等级、定制化程度以及市场供需等多重因素的综合影响。用户在规划和选型时，需结合场地实际需求、预算范围及对材料性能的期望，在明确规格参数的基础上，深入理解影响价格的各种维度，才能做出更符合项目要求的决策。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。