# 优正体育

专业的跑道材料、施工厂家

技术服务电话：189-7128-8099

## 预制跑道施工方案

预制型橡胶跑道专业施工方案

预制型橡胶跑道因其优异的物理性能、快速的施工周期和良好的环保特性，已成为现代专业运动场地的重要选择。其方案重点在于标准化预制卷材与现场精细化施工的完美结合。

一、 前期准备与基础处理

1. 基础条件: 确保混凝土或沥青基础达到设计强度要求。表面必须坚实、平整、干燥、洁净，无油污、浮浆、松散颗粒及裂缝。平整度需满足3米直尺检查误差≤3mm的要求，坡度符合设计排水要求。
2. 基础检测: 严格进行含水率测试（推荐胶带法或塑料薄膜法），确保基础含水率≤5%。检测基础密实度、PH值（中性为宜）及表面缺陷。
3. 缺陷处理: 对裂缝、孔洞、空鼓、局部不平等问题进行针对性修补、打磨或找平处理，确保基础达到施工要求。
4. 清洁除尘: 施工前彻底清扫基础表面，使用专业吸尘设备清除所有灰尘、沙粒等杂物。

二、 卷材铺设与粘接

1. 材料准备与储存: 预制卷材应在施工环境条件下（通常建议≥15℃）提前展开静置适应，避免应力。检查卷材规格、颜色、批次一致性。
2. 基准定位: 精确测量场地，确定铺设基准线（通常为中心线及两侧边界线），为精准铺设提供依据。
3. 粘接剂应用:
   - 选用符合相关标准、与基础及卷材兼容的双组分聚氨酯粘接剂。
   - 严格按生产商规定比例混合，充分搅拌均匀。
   - 使用专业齿形刮刀，在基础表面均匀刮涂粘接剂，控制涂布量（齿深、齿距决定用量），确保无漏涂、无堆积。
   - 注意粘接剂开放时间（适用期），在其有效时间内完成卷材铺设。
4. 卷材铺设:
   - 沿基准线展开卷材，避免过度拉伸或扭曲。
   - 使用专业设备（如滚筒、热风焊枪辅助）或人工，从铺设起点开始，一边赶压排气，一边推进，确保卷材与基础间紧密贴合，无气泡、无皱褶。
   - 注意卷材方向性（如纹路）及相邻卷材的侧边匹配。
5. 接缝处理:
   - 侧向接缝: 采用搭接（预留搭接宽度）或对接（使用接缝条）方式。对接需使用专业热熔焊接设备（热风焊枪配合专用焊条），确保接缝熔合紧密、平整牢固，形成无缝连接。
   - 纵向接缝: 通常采用精准对接热熔焊接方式处理，要求同侧向接缝。所有接缝处需施加滚压，保证粘接强度和平整度。

三、 场地划线

1. 定位放样: 依据国际田联（IAAF）或相关项目较新标准及场地设计图纸，使用高精度测量仪器（如全站仪）进行放线定位。
2. 划线材料: 选用与跑道面层兼容、耐候性佳、附着力强的专业聚氨酯划线漆。
3. 划线施工: 采用模板或划线机进行。边缘清晰平直，宽度、位置精确无误。确保色漆涂布均匀，厚度一致，无流挂、渗透现象。待漆膜完全固化后方可使用。

四、 施工关键控制点与技术难点

- 基础质量: 是施工成功的先决条件，任何基础缺陷都会直接反映在面层上。
- 环境控制: 施工环境温度（通常要求≥10℃，较佳15-25℃）、湿度（建议空气湿度≤75%）及基础温度至关重要。避免雨、雪、大风天气施工。
- 粘接剂应用: 配比精确、混合均匀、涂布量适当、开放时间掌控是关键，直接影响粘接强度和使用寿命。
- 排气与压实: 铺设时彻底排除空气，保证卷材与基础100%密实接触，防止后期鼓包、脱层。
- 接缝处理: 热熔焊接的温度、速度、压力控制是技术难点，需专业人员操作，确保接缝强度与整体性。
- 成品保护: 施工期间及结束后，需严格保护成品免受污染、划伤、重压及不利天气影响，直至完全固化（通常粘接剂完全固化需数天）。

五、 材料特性 预制型橡胶卷材在工厂采用高温高压硫化工艺一体成型，具有：

- 物理性能优异: 具备设计所需的回弹性、冲击吸收性、垂直变形等运动性能。
- 结构稳定: 致密的面层结构提供出色的耐磨性、抗老化性和耐候性。
- 色彩耐久: 色泽均匀稳定，不易褪变。
- 环保性能: 原材料选择注重环保性。

预制型橡胶跑道的成功实施，依赖于符合规范的基础处理、精确的定位铺装、专业的粘接技术、严密的接缝焊接以及对关键施工节点的严格控制。其重点价值在于标准化生产确保了材料性能的可靠性与一致性，而科学的施工工艺则是保障跑道较终整体性能、使用效果与耐久性的决定性步骤。专业的技术团队、规范的流程管理和严格的品质控制是项目成功的关键要素。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。