# 优正体育

专业的跑道材料、施工厂家

技术服务电话：189-7128-8099

## 预制型塑胶跑道技术参数

预制型塑胶跑道重点技术解析

预制型塑胶跑道作为现代高标准运动场地的优选方案，其技术性能建立在严谨的结构设计与科学的材料选取之上。该产品采用多层复合结构：

- 底层缓冲层： 通常为闭孔微发泡结构，主要承担动能缓冲功能。其关键参数如冲击吸收率（一般介于35%-50%）、垂直变形量（通常保持在0.6mm-1.8mm范围）均严格遵循国际田径联合会（IAAF）及国家标准GB/T 14833、GB 36246的相关要求，旨在有效降低运动冲击，保护运动员关节。
- 面层耐磨层： 采用高强度、耐候性优异的改性聚氨酯（PU）或三元乙丙橡胶（EPDM）颗粒复合层，厚度通常≥3mm。关键性能包括拉伸强度（≥0.8 MPa）、断裂伸长率（≥100%）、恒定压缩永久变形（通常要求≤35%），确保优异的耐磨耗、抗钉刺及长期物理稳定性。面层纹理设计兼顾防滑性能（湿态静摩擦系数≥0.5）与运动效率。
- 物理性能： 整体产品的冲击吸收、垂直变形、拉伸强度、断裂伸长率、抗滑值等重点物理力学指标均需满足或优于GB/T 14833-2020《塑胶跑道》及GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的国家强制标准要求。

卓越的运动性能表现：

- 优化的冲击吸收与垂直变形指标组合，提供科学合理的运动能量反馈，有效降低运动损伤风险。
- 表层科学的摩擦系数设计，确保运动员在干湿状态下均能获得稳定可靠的抓地力，同时避免过度摩擦导致的能量损失或擦伤风险。
- 优异的平整度（通常要求3米直尺测量下较大间隙≤3mm）及规范的厚度控制，保障了运动轨迹的一致性，对竞赛公平性与成绩精确性至关重要。

环保性能与安全保证：

- 原材料配方严格筛选，确保成品符合GB/T 20285-2006《材料产烟毒性危险分级》及GB/T 14833有害物质限量要求，如邻苯二甲酸酯类增塑剂总量≤0.1%、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞等）含量符合限值、总挥发性有机化合物（TVOC）释放量≤0.1 mg/m²·h等。
- 制造过程通常采用无溶剂热压成型工艺，从源头上控制挥发性有机物（VOCs）的引入。
- 材料具备良好的耐老化性能，在紫外线、高低温、湿热等环境下能保持物理化学性能稳定。表面致密结构具有抗污、易清洁特性，降低后期维护成本。部分产品可实现材料回收再利用。

施工工艺特点：

- 采用成熟的现场铺装工艺，专用环保粘合剂进行基层粘结，接缝处采用热熔焊接技术处理，确保接缝强度与整体美观度，形成真正无缝的运动表面。
- 施工效率相对较高，受天气影响较小，铺装后固化时间短，能较快投入使用。
- 对基础平整度要求较高，需达到国家相关场地基础验收标准。

质量与合规：

- 产品生产严格遵循质量管理体系要求。
- 成品需通过具备资质的第三方检测机构依据GB/T 14833、GB 36246等国家标准进行全面检测并出具合格报告，涵盖物理性能、有害物质含量、耐老化性能等关键项目。

预制型塑胶跑道通过其科学的复合结构设计、严谨选材及标准化生产，在冲击吸收、能量反馈、防滑性能、物理强度及环保安全等方面展现出显著技术优势。其各项重点参数严格对标国家强制标准GB/T 14833及GB 36246，为高水准运动训练与竞赛提供了性能稳定、安全可靠的专业场地保障。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。