# 优正体育

专业的跑道材料、施工厂家

技术服务电话：189-7128-8099

## 预制跑道施工详细流程

预制型橡胶跑道施工技术流程

预制型橡胶跑道卷材因其性能优异、施工相对便捷，成为现代专业运动场地的优选方案之一。其施工质量直接关系到跑道的使用性能与耐久性。以下是其重点施工流程：

1. 施工前准备

   - 现场勘察与测量： 详细测量场地尺寸、坡度、平整度等，复核设计图纸。勘察基础状况，确保符合铺设要求。
   - 基础验收：
     - 强度： 水泥混凝土或沥青混凝土基础需达到设计强度要求（通常水泥混凝土养护期≥28天，沥青混凝土养护期≥7天）。
     - 平整度： 使用3米直尺检测，缝隙应≤3mm，无明显积水区域。
     - 坡度： 横向坡度应满足设计要求（通常0.5%-1%），纵向坡度符合标准（如≤0.1%）。
     - 密实度与清洁度： 基础需密实、稳定、无空鼓、无油污、无松散颗粒及灰尘。施工前彻底清扫，必要时使用高压水枪冲洗并充分晾干。
   - 材料准备与确认： 预制卷材按规格型号、颜色、生产批号有序进场，存放于阴凉干燥处（避免暴晒、雨淋）。粘合剂、接缝胶、划线漆等配套材料应配套齐全，符合技术规范要求。
   - 环境条件： 确保施工期间及后固化期内，环境温度≥10℃，空气湿度≤80%，避免雨天、大雾或大风天气作业。基层含水率需严格控制（通常要求≤5%）。
   - 工具设备： 准备齐全专业工具（如划线器、焊枪、压辊、切割刀、搅拌器、刮板、测量仪器等）并校验其状态完好。

2. 基础处理

   - 打磨与修补： 对基础凸起处进行打磨至平整。对局部凹陷、裂缝、孔洞等缺陷，采用专用修补材料（如环氧砂浆、沥青冷补料）进行填补、找平，确保表面整体平整密实。
   - 表面清洁（关键步骤）： 在卷材铺设前，再次彻底清扫基础表面，去除所有灰尘、砂粒等杂物。必要时使用工业吸尘器进行深度清洁。

3. 基准定位与放样

   - 定位基准点/线： 根据设计图纸和场地测量结果，精准定位跑道内沿（真好道内沿）或场地中心线等关键基准线。
   - 弹线分割： 依据卷材宽度和跑道布局，在基础上弹出铺设区域的边界线及卷材排列的基准线。对于环形跑道，需精确划分各分道线位置。

4. 卷材铺装

   - 刮涂粘合剂： 使用锯齿刮板在基础表面和卷材背面（或仅基础面，视具体粘合剂要求）均匀刮涂专用双组份聚氨酯粘合剂。确保涂布量均匀、适量，避免缺胶或多胶。严格控制粘合剂的开放时间（指胶液从涂布到失去粘性、卷材无法有效粘合的时间）。
   - 卷材铺设： 将卷材沿弹线位置对齐，从一端向另一端缓慢展开铺放，注意保持卷材的平直度。多人协同操作，避免卷材出现皱褶或扭曲。
   - 排气压实： 卷材铺下后，立即使用重型专业压辊（50kg以上）从中心向两侧、由铺设方向向前反复滚压，彻底排除卷材与基层之间的空气，确保卷材与基础完全密实粘结，无气泡、无脱空现象。边缘、接缝处需重点压实。

5. 接缝处理

   - 裁切与对接： 卷材之间通常采用紧密对接方式（非搭接）。铺设相邻卷材时，确保接缝紧密、平直。用专用切割刀沿接缝处进行精确裁切，使两卷材边缘形成平直、密合的接缝。
   - 焊接（热空气焊接）：
     - 使用专用热风焊接设备，将热空气均匀吹向接缝两侧卷材边缘，使其表面热熔软化。
     - 立即使用焊枪配备的压轮（或专用压辊）施加压力，将软化熔融的卷材边缘熔合在一起，形成连续、平整、高强度的无缝连接。焊缝宽度、温度、速度需严格控制。

6. 画线

   - 定位复测： 按照国际田联（IAAF）或相关标准及设计图纸，精确复测各跑道线、起跑线、终点线、接力区、栏位等标记位置。
   - 施划：
     - 使用专业划线机配合耐候性好、附着力强、符合标准的聚氨酯划线漆。
     - 沿定位线粘贴美纹纸进行边界保护，确保线条宽度精确（如5cm宽跑道线）、边缘清晰锐利。
     - 均匀喷涂或刮涂划线漆，涂层厚度均匀、饱满，无流挂、毛刺。
   - 揭纸与养护： 待划线漆表干后及时揭去美纹纸。划线区域在漆膜完全固化前需保护不受踩踏、污染。固化时间需满足材料规定。

7. 清洁与成品保护

   - 施工完毕后，全面清洁场地，清除施工残留物、胶带、保护膜等。
   - 设置围挡或明显警示标识，严禁无关人员进入，避免在新铺设跑道上进行重物碾压、尖锐物划刺、污染等行为。禁止车辆通行。
   - 提供必要的成品保护措施（如覆盖保护膜），直至全面验收交付。

8. 验收

   - 施工方自检合格后，组织相关单位进行现场验收。验收项目通常包括：整体外观平整度、色泽均匀度、接缝质量、粘结牢固度、画线精度、坡度复核等。必要时可参照相关国家标准或行业规范进行物理性能（如厚度、冲击吸收、垂直变形、摩擦力等）的抽样检测。

预制型橡胶跑道施工是一项严谨、精细的系统工程，涉及基础处理、精确放样、粘合剂涂布、卷材铺装压实、热熔焊接、精准画线以及严格的成品保护等多个重点步骤。每一步骤的质量控制都直接关联较终场地的性能表现与使用寿命。施工团队需具备专业素养，严格遵循工艺流程与操作规范，并高度重视环境条件与细节管理，方能确保交付高品质的运动场地。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。