# 优正体育

专业的跑道材料、施工厂家

技术服务电话：189-7128-8099

## 预制型橡胶跑道卷材施工工艺

预制型橡胶跑道卷材施工工艺

预制型橡胶跑道卷材因其优异的物理性能、稳定的品质表现及相对便捷的施工特点，在现代运动场地建设中应用广泛。其施工质量直接关系到较终场地的使用性能与寿命。严谨规范的施工工艺是确保场地品质的重点保障。

施工前，需确保环境条件符合要求：施工环境温度宜控制在10℃至35℃范围内，空气相对湿度不高于85%，避免在雨、雪、大风（四级以上）等恶劣天气条件下施工。基层（通常为水泥混凝土或沥青混凝土基础）必须达到28天以上龄期，强度、密实度、含水率（≤8%，依据GB/T 14833标准）、平整度（采用3m直尺检测，空隙≤3mm）、坡度等关键指标需严格满足设计及规范要求。基础表面应坚实、洁净、干燥，无油污、浮浆、松散颗粒、裂缝、空鼓及明显凸起或凹陷。基础处理完成后，需进行彻底清洁，通常采用机械打磨或喷砂处理去除浮浆与杂质，并使用强力工业吸尘器清除所有灰尘。对发现的裂缝、孔洞等缺陷，必须选用相容性高的专业修补材料进行细致修复并打磨平整。

卷材材料在运输与现场存放时，应保持直立状态，避免平放堆叠过高导致变形。材料进场后，需在施工区域环境温度下展开静置不低于24小时，使其充分适应环境温湿度，减少温差应力，消除运输过程中可能产生的卷曲应力。施工前，需再次复核卷材的色泽、批次、厚度、表面纹理等是否一致，确保无明显质量缺陷。

正式铺装前，需使用专业测量仪器进行精确放线定位。通常以场地中心线或主跑道线为基准线，确定卷材的铺装起始位置和方向。在基础表面弹设清晰的定位线（如纵向中心线和横向基准线），作为卷材铺装对齐的依据。卷材铺装方向应与跑道使用方向一致（通常为卷材长度方向平行于跑道方向），并严格遵循设计图纸要求。铺装时需多人协作，沿定位线将卷材一端精准定位。采用专用压辊或刮板，从卷材中心向两侧、由起始端向终端逐步滚压或刮压，确保卷材与基础完全密实贴合，同时将内部空气完全排出，杜绝空鼓现象。纵向接缝采用“搭接裁切法”：相邻卷材纵向边缘需重叠铺设，重叠宽度宜控制在20-30mm。使用特制切割工具沿重叠区中心一次性精准切割，移除切割下的多余边料后，将两侧边缘紧密对接，形成平直无缝的连接。横向接缝（卷材端头对接）应尽量避免出现在跑道主使用区域。对接时，端头需裁切平直，对接间隙严格控制在1-3mm内。对接完成后，需使用专用工具对接口进行压实处理。

接缝粘接是保证整体性与防水性的关键工序。施工前需使用专用清洗剂仔细清洁接缝两侧橡胶表面（宽度不小于50mm），彻底去除灰尘、油污等影响粘接的物质，待清洗剂完全挥发干燥后方可进行下一步。选用符合环保与性能要求的专用配套粘合剂（如聚氨酯胶粘剂），严格按照产品说明书规定的配比进行混合搅拌，确保混合均匀，并在规定的开放时间内使用。使用专用锯齿刮板将粘合剂均匀、饱满地刮涂在已清洁的接缝两侧橡胶基材上（涂胶宽度不小于40mm），确保涂胶层厚度均匀一致。待粘合剂达到适宜的指触干状态（通常表现为透明且不粘手指）时，立即将接缝两侧卷材边缘精准对齐、紧密压合。随即使用专用压实滚轮（重量≥50kg）在接缝处反复滚压，确保粘接牢固、无气泡、无翘边。对于部分特殊设计或要求更高的场地，在冷粘完成后，可增加热风焊接工序进行增强密封：使用专业热风焊接设备，配合同质焊条，以适宜的温度（通常180-220℃）和速度，沿接缝上方进行焊接，使接缝处橡胶熔融结合，形成一道坚固的密封层。

施工完成后，需进行全面细致的质量检验。重点检查项目包括：整体平整度（3m直尺检测，空隙≤3mm）、接缝处粘接强度（无剥离、无翘边）、接缝宽度与顺直度（热熔焊缝饱满均匀）、卷材表面观感（色泽均匀、纹理清晰、无损伤、无污染、无鼓泡）。场地铺设完毕，必须进行充分的固化养护。在粘合剂完全固化前（通常为24-72小时，具体依据粘合剂说明书及环境条件确定），严禁任何人员进入场地走动或堆放物品，避免机械冲击。养护期间需保持场地环境清洁、通风良好，温度湿度起伏不宜过大。达到固化要求后方可进行后续画线施工。

预制型橡胶跑道卷材的优异性能较终依赖于精准规范的施工实现。其成功重点在于对基础条件的高标准把控、对材料特性的充分尊重与调节、严谨科学的铺装定位、精确高效的接缝处理粘接以及必不可少的固化维护期保障。每一步骤的严谨操作都直接影响着较终运动面层的物理性能表现、安全性与耐久性。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。