# 优正体育

专业的篮球场悬浮地板厂家

技术服务电话：189-7128-8099

## 篮球场悬浮拼装地板多少钱一平方

篮球场悬浮拼装地板价格解析

篮球场悬浮拼装地板因其便捷安装、良好性能及高性价比，成为众多场地建设的优选方案。其市场价格并非固定单一数字，而是在一个区间内起伏。理解影响价格的关键因素，有助于进行更精准的预算规划。

重点价格影响因素：

1. 原材料品质： 这是构成价格区别的首要因素。主要原材料聚丙烯的质量等级至关重要：
   - 全新纯料PP： 采用高品质全新聚丙烯颗粒生产的地板，具备优异的抗冲击性、耐候性、抗紫外线老化能力及更长的使用寿命，成本较高，市场报价通常在每平方米 100元至200元+ 范围内。
   - 回收料/混合料PP： 掺入一定比例回收料或使用较低品质原料的地板，成本显著降低，价格可能落在 几十元至百元出头 区间。需注意此类产品在长期耐用性、色彩稳定性、低温抗冲击性等方面可能存在不足。
2. 产品结构与设计：
   - 支撑系统（扣型、支脚、底部结构）： 成熟稳定的锁扣系统（公母扣连接）是确保地板平整、稳固、不易分离的重点。底部支撑结构（如“米字格”、“井字格”、“多重加强筋”等）的设计复杂程度、用料多少直接影响地板的整体支撑力、回弹性能及用料成本。结构更优、支撑力更强的设计通常价格更高。
   - 地板厚度与高度： 常见厚度在12mm至18mm甚至更高。一般来说，在同等材质和结构下，厚度增加意味着材料用量增多，价格相应上升。地板离地高度（通常在10mm以上）也会影响材料使用量。
   - 表面纹理： 专业篮球地板表面需有特殊设计的纹理（如荔枝纹、圆环纹等），提供稳定的运动摩擦系数（防滑性）和良好的球体反弹性能。特定纹理的模具开发和精细处理也会计入成本。
   - 特殊工艺： 如添加抗紫外线剂（UV）、抗氧化剂等助剂以增强耐候性，或进行表面耐磨层强化处理，都会增加生产成本。
3. 性能参数：
   - 运动性能： 对球反弹率（≥90%为佳）、冲击吸收率（国际篮联FIBA推荐值≥30%）等有严格专业要求的地板，通常在设计、用料和品控上投入更多，价格高于仅满足基础功能的产品。
4. 品牌与市场定位： 拥有稳定生产工艺、严格质量控制体系和良好市场声誉的生产商，其产品通常定位中高端，价格也反映了其品牌价值和对品质的投入。
5. 采购规模与服务： 大型项目采购（如整片球场、多个球场）通常能争取到更有竞争力的价格。是否包含专业安装指导、物流运输成本等也会影响较终的单位面积成本。

总结： 篮球场悬浮拼装地板的价格由原材料本质、结构设计复杂性、功能性要求及品牌定位等多重因素共同决定。其市场价格范围跨度较大，从几十元到两百元以上每平方米均有分布。消费者应基于实际使用需求、预算以及对场地性能的期望，审慎评估不同选项的内在价值，以做出较具性价比的选择。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。