# 优正体育

专业的篮球场悬浮地板厂家

技术服务电话：189-7128-8099

## 幼儿园悬浮地垫价格表

悬浮地垫的价格构成要素解析

在幼儿园环境建设中，悬浮地垫因其安全、缓冲、易于安装维护等特性，成为活动区域地面的重要选择。它的价格并非单一数字，而是由多种重点因素共同决定，理解这些要素有助于做出更符合实际需求的选择。

1. 重点材质决定基础成本
地垫的原材料是价格的首要决定因素。目前主流材质包括环保型PP（聚丙烯）和PE（聚烯烃弹性体）。PP材质通常成本相对较低，具备良好的耐用性和色彩表现；而PE材质在柔韧性、回弹性和低温耐候性方面表现更优，其原材料成本通常也相对较高。不同厂家在原材料品质控制和采购成本上的区别也会直接影响较终定价。

2. 物理参数：厚度与密度
地垫的物理参数直接影响使用体验与成本。常见厚度规格从15mm、20mm到25mm甚至更高。较厚的垫子提供更好的缓冲保护性能，用料更多，价格自然提升。同时，垫子的密度（通常以克重g/cm³或整体重量体现）与脚感扎实度、长期抗压形变能力密切相关。高密度垫子结构更稳固耐用，生产成本相应更高。

3. 规格尺寸与设计复杂程度
标准方形或六边形模块化地垫是常见形态，规格尺寸（如50cm x 50cm, 60cm x 60cm）影响单块材料利用率及运输效率。异形设计或定制特殊尺寸（如更大单块尺寸、弧形边角）会增加模具成本和生产损耗，带来价格上升。表面纹路设计（防滑纹、仿石纹、仿草坪等）的复杂程度也会在模具和加工步骤产生成本区别。

4. 色彩方案与外观要求
单色地垫成本较低。需双色或多色拼接、特定图案（如字母、数字、动物图形、跑道线等）或定制色彩时，生产工艺更复杂，涉及更多调色、分色和精准对位工序，材料损耗也可能增加，显著影响价格。

5. 采购规模与物流因素
大批量采购通常能获得更优的单位产品议价空间。运输距离、包装方式（散装或托盘）以及是否需要特殊的安装配套服务，也会对项目的综合成本产生影响。

6. 环保安全标准
符合国家相关环保与安全标准的原材料和生产工艺是基础要求，满足更高要求的环保材料选择也会反映在成本构成中。

总结来说，幼儿园悬浮地垫的价格结构是多维度的，由材料本质、物理规格、设计细节、工艺要求以及采购物流等多方面共同塑造。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。