# 优正体育

专业的篮球场悬浮地板厂家

技术服务电话：189-7128-8099

## 幼儿园悬浮地垫怎么清洗

幼儿园悬浮地垫专业清洁指南

幼儿园悬浮地垫为儿童活动提供了安全、舒适的弹性地面环境。其主体材料通常为聚丙烯（PP），具有耐磨、防滑的特性。保持地垫的清洁卫生不仅关乎美观，更是维护儿童健康安全的重要步骤。不当的清洁方法可能导致地垫损坏或清洁不彻底，因此需遵循科学流程。

日常清洁维护：

1. 表面除尘： 每日活动结束后或使用前，使用吸尘器（推荐配备软毛刷头）或静电除尘拖把去除地垫表面的灰尘、碎屑、头发等松散污物。避免使用硬质扫帚，防止刮伤地垫表面纹理。
2. 局部污渍处理： 发现果汁、颜料、食物残渣等污渍时，应立即处理。用干净的微湿软布（拧至不滴水状态）蘸取少量中性或弱碱性清洁剂原液（非浓缩液），轻轻擦拭污渍区域。切勿使用强酸、强碱、漂白剂、溶剂（如汽油、香蕉水）或强研磨性清洁粉，以免腐蚀或磨损地垫表面。处理完毕后，立即用另一块干净的湿布擦去残留清洁剂，较后用干布吸干水分。
3. 湿拖清洁： 每周或根据使用频率（如遇传染病高发期需增加频次），可进行整体湿拖清洁。在清水中加入适量中性或弱碱性清洁剂，彻底搅匀。将拖把浸入清洁液中，充分拧干至微湿状态（关键：拖把含水量越低越好），均匀擦拭地垫表面。清洁后，需用清水（不加清洁剂）再次拧干拖把擦拭一遍，去除清洁剂残留，较后开启通风或使用风扇加速地面干燥。清洁区域需设置警示牌，待地垫完全干燥后方可恢复使用，谨防儿童滑倒。

定期深度清洁与消毒：

1. 拆卸与预处理： 建议每学期或视污染程度（如疫情后、呕吐物污染后）进行彻底清洁。依次取下所有地垫模块。拆卸时注意模块间连接扣，避免强行拉扯导致损坏。拆卸后，用软毛刷或吸尘器清除模块背面及边缘卡槽积累的灰尘、沙粒、毛发等杂物。
2. 水洗清洁：
   - 在开阔通风处（如庭院、户外平台）或大型水槽中进行。
   - 使用压力适中的水流（如花园喷头）冲洗地垫正反面，初步冲掉大部分附着污物。避免使用高压水枪直冲，可能损坏连接结构。
   - 配制清洁液：在大容器（如塑料大盆、浴缸）中注入清水，加入适量中性或弱碱性清洁剂（严格按产品说明比例稀释）。将地垫模块完全浸入清洁液中，用长柄软毛刷仔细刷洗表面纹理缝隙、边缘卡槽以及背面支撑结构等易藏污纳垢部位，尤其注意接缝处。
   - 刷洗后用大量清水彻底冲洗地垫，确保无任何清洁剂残留。
3. 消毒处理（必要时）： 如遇传染病疫情或可见污染（呕吐物、排泄物），在完成水洗清洁后，需进行消毒。可使用符合国家相关标准的含氯消毒剂（如84消毒液），严格按照产品说明进行高倍数稀释（例如：1:99或更高比例，具体参考消毒剂说明书），并确保作用于污染面时间达到规定要求（通常10-30分钟）。消毒后必须用大量清水反复冲洗地垫，彻底去除消毒剂残留。切勿随意提高消毒液浓度。
4. 充分晾干： 这是深度清洁的重点步骤，直接影响地垫使用寿命和卫生状况。
   - 将冲洗干净的地垫模块竖直斜立放置（较好使用沥水架），保证地垫正反面及内部结构能充分接触空气流动。
   - 选择通风良好、避免阳光直射的阴凉处进行自然晾干。阳光暴晒可能导致PP材质加速老化、褪色或变形。
   - 确保彻底干燥： 晾干过程需持续数日（通常2-3天或更久，视天气湿度而定），直至地垫内外完全干透，无任何潮湿感。特别是卡槽内部、结构缝隙等隐蔽部位。未完全干燥即安装，极易滋生霉菌和细菌，产生异味，危害儿童健康。
5. 安装复位： 确认所有地垫模块完全干燥后，依照其原有连接方式，精确拼装复位。检查连接是否牢固，表面是否平整无翘起。

安全注意事项：

- 清洁消毒剂应妥善保管，远离儿童。
- 操作过程中，尤其是搬运、冲洗、晾晒大型模块时，注意人员安全，避免滑倒或肌肉拉伤。
- 消毒剂使用必须严格遵守说明书，防止浓度过高损害地垫或危害健康。消毒后彻底冲洗是必须步骤。

科学规范的清洁维护是保障幼儿园悬浮地垫卫生状况、延长其使用寿命、为儿童营造安全健康活动空间的关键。严格执行日常清洁维护程序，定期进行彻底拆洗与干燥，并安全审慎地进行必要的消毒处理，是确保这一目标实现的重点措施。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。