# 优正体育

专业的塑胶跑道厂家

技术服务电话：189-7128-8099

## 塑胶跑道价格大概多少

塑胶跑道的价格受多重因素综合影响，难以给出一个绝对统一的数字。其造价通常以每平方米（㎡）为单位进行计算，市场范围跨度较大，大致区间可能在100多元至500多元人民币每平方米。这个区别主要源于以下几个重点方面：

1. 材料类型与配方： 这是决定价格的首要因素。塑胶跑道主要分为：

   - 透气型跑道： 结构相对简单，底层为弹性颗粒（通常为EPDM或回收橡胶颗粒）与单组份或双组份聚氨酯胶粘剂混合摊铺压实，面层为EPDM颗粒与面漆喷涂覆盖。这类跑道材料成本相对较低，施工工艺相对成熟。
   - 复合型/混合型跑道： 底层为聚氨酯（PU）弹性体与黑色橡胶颗粒混合浇注而成，面层同样为EPDM颗粒与聚氨酯面漆喷涂。其弹性、耐用性通常优于透气型，材料成本和施工复杂程度也相应提高。
   - 全塑型（PU）跑道： 完全由聚氨酯材料制成，不含任何橡胶颗粒。其性能（如弹性、回弹力、耐磨性）优异，材料成本较高，施工技术要求也高。主要用于专业比赛场地。
   - 预制型橡胶跑道： 在工厂预先生产成卷材或块材，现场进行粘接铺设。材料本身成本较高，但对基础要求极高、施工速度快。其性能稳定、环保性常被提及。
   - 即使是同一类型跑道，内部配方（如聚氨酯的等级、EPDM颗粒的含量与品质、色浆的稳定性与耐候性、填料的种类）的不同，也会带来显著的成本区别。高品质的原材料必然对应更高的价格。

2. 场地基础状况：

   - 新建基础： 新建场地需要符合塑胶跑道铺设要求的水泥混凝土或沥青混凝土基础。基础的质量（平整度、坡度、密实度、排水性）直接影响塑胶面层的施工质量和使用寿命。基础建设成本需单独计算。
   - 旧场地改造/翻新： 原有基础（可能是旧塑胶、沥青、水泥）需要评估其状况。如果需要修复（如裂缝修补、找平、甚至铲除旧面层），会产生额外的处理费用。基础处理的好坏是保证新塑胶层质量的关键。

3. 施工工艺与厚度：

   - 设计厚度： 标准塑胶跑道面层厚度通常在13mm左右。根据使用强度（如专业比赛、高频使用学校、大众健身）和预算，厚度可以进行调整（例如加厚至15mm或更厚）。厚度增加意味着材料用量增加，成本上升。
   - 施工工艺复杂程度： 划线精度、坡度控制、接缝处理、特殊区域（如跳远、标枪助跑道）的处理等工艺细节要求越高，施工难度和工时投入越大，成本相应增加。
   - 特殊要求： 如定制颜色（超出常规红蓝绿）、增加抗紫外线剂或抗老化剂、防滑性特殊要求等，也可能涉及额外成本。

4. 其他影响因素：

   - 场地面积与形状： 大面积场地通常能摊薄部分固定成本（如设备运输、搭建等），单位面积价格可能相对小面积场地有优势。形状复杂（如包含多个田赛场地）的跑道会增加施工难度和材料损耗。
   - 地理位置与运输： 项目地点距离材料生产地或施工队基地的远近，会影响材料和设备的运输成本。
   - 场地准备与辅助工程： 场地清理、围挡、水电接入、安全措施、垃圾清运等辅助工作也是整体成本的组成部分。

总结来说，塑胶跑道的较终价格是所选材料体系（类型与品质）、具体场地基础条件（新建或翻新处理难度）、施工工艺标准（厚度、复杂程度）以及项目规模与地理位置等众多因素共同作用的结果。要获得精确的报价，必须基于详细的现场勘察和明确的设计要求进行评估。

## 相关链接

##### 塑胶跑道

优正体育 - 专业塑胶跑道厂家 价格透明实惠

##### 塑胶跑道厂家

优正体育 – 专业塑胶跑道施工厂家 一站式工程服务

##### 塑胶跑道施工

优正体育 – 专业塑胶跑道材料生产与施工一体化服务商