# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 学校塑胶跑道一般多少米

## 学校塑胶跑道长度解析

塑胶跑道作为现代学校运动场的核心组成部分，其长度设计需兼顾国际竞赛标准与实际教育需求。国际田径联合会（World Athletics）明确规定，标准室外田径跑道单圈长度为400米。这一长度由两条84.39米的直道和两个弯曲半径36.50米的半圆弯道构成，共设8条分道，每条宽1.22米。该标准是举办各级田径赛事的基础。

鉴于中小学场地空间与功能需求有别于专业赛场，跑道长度常进行适应性调整。常见的规格包括：

- 300米跑道： 较400米跑道缩短100米，通常包含4至6条分道（宽度仍为1.22米）。这是许多空间有限的中学或大型小学的优先选择。
- 200米跑道： 长度更短，弯道半径相应减小（常见半径约17米）。通常设计4条分道，是小学及幼儿园运动场的典型配置。
- 非标长度与直道： 当场地条件特殊或预算紧张时，学校也可能选择250米、350米等非标长度。独立设置的60米、100米直道则专门用于短跑教学与训练。

跑道长度的终确定需综合考量多重因素：

- 可用空间： 场地大小是首要限制条件。
- 功能定位： 满足日常体育教学、学生锻炼是基础需求，是否需要承接校际比赛影响标准要求。
- 建设规范： 符合国家相关建设标准，如GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》中对场地布局及安全性能的规定。
- 投资预算： 不同规模跑道的建设成本存在差异。

总结来看， 学校塑胶跑道长度并非固定，400米是国际标准，而国内学校更多采用300米或200米等规格，具体取决于实际可用空间、预期使用功能及必须遵循的建设规范要求。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。