# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 13mm全塑型塑胶跑道多少钱

## 13mm全塑型塑胶跑道价格解析

13mm全塑型塑胶跑道作为常见的中高厚度选择，其价格受到多种因素的综合影响。以下是关键价格构成要素：

一、 核心成本构成

- 原材料成本：
  - 底层弹性层： 高品质聚氨酯(PU)结合特定比例的环保橡胶颗粒（如EPDM颗粒）构成主体，其配比、PU纯度、橡胶颗粒来源（原生/回收）及品质（含胶量、粒径均匀度）直接影响性能与成本。
  - 面层耐磨防滑层： 高强度PU混合精细彩色EPDM颗粒，提供色彩、耐久性及关键的运动物理性能。PU品质、EPDM颗粒的纯度、色彩稳定性、粒径控制是主要成本变量。
- 生产工艺与技术： 成熟稳定的配方设计、精确的混合比例控制、规范的摊铺与固化工艺是保障跑道物理性能（冲击吸收、垂直变形、抗滑值）及长期稳定性的核心，也反映在综合成本中。
- 施工复杂性与要求：
  - 基础要求： 需坚实、平整、排水良好的混凝土或沥青基础，基础处理成本及质量直接影响面层效果与寿命。
  - 施工环境： 对温度、湿度有明确要求，极端天气需采取额外措施。
  - 施工工艺： 分层摊铺（弹性层+耐磨层）需专业设备与熟练工人，确保厚度均匀、接缝平整、固化充分。

二、 价格影响因素

- 原材料规格与品牌： 选择不同品质和品牌的PU树脂、橡胶颗粒，成本差异显著。高性能进口原材料通常高于符合国标的国产优质材料。
- 项目规模与地点： 大面积项目可能摊薄部分单位成本。偏远地区涉及更高的材料运输与人工成本。
- 现场条件与准备： 基础状况差异（如修复需求）、现场复杂程度影响施工难度与工时。
- 技术标准与验收要求： 执行更严格的标准（如GB/T 14833-2020、GB 36246-2018）或特定赛事级别要求，需更高品质材料与更精密施工，成本相应提升。

三、 市场价格范围参考 基于目前市场常见配置（采用符合国标的优质国产/合资原材料，规范施工），13mm全塑型塑胶跑道的参考单价通常位于 每平方米人民币160元至260元 区间内。此价格区间主要包含材料费与施工安装费（不含基础处理、税费及特殊设计附加费用）。

四、 重要考量

- “全塑型”特性： 该结构无颗粒脱落问题，整体性强，物理性能表现稳定，适合高标准运动场地。
- 性能关注点： 应确保产品符合国家强制标准（GB 36246-2018）中对物理机械性能（冲击吸收、垂直变形等）、有害物质限量及耐老化等的要求。
- 专业供应商选择： 供应商需具备健全的生产管理体系、专业的施工能力及规范的合同约束，确保产品与施工质量可控。

总结 13mm全塑型塑胶跑道的价格是其材料品质、生产工艺、施工标准、项目具体情况等多维度因素共同作用的结果。获取精准报价需结合具体设计方案、场地基础状态、所选材料规格及施工规范要求进行综合评估。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。