# 优正体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 半预制型塑胶跑道多少钱一平方

半预制型塑胶跑道的价格不是单一的，它受多种因素影响，市场价格通常在每平方米 ¥200元 到 ¥400元人民币之间。这是一个比较常见的基础价格区间。

以下是对价格影响大的因素，帮助你理解这个区间：

1. 材料品牌与质量：

   - 进口品牌： 价格高，可能达到区间上限甚至更高（¥350+/㎡），其材料性能、环保标准、耐久性通常更有保障。
   - 国产一线/知名品牌： 性价比较高，价格多在区间中段（¥250-¥350/㎡），质量相对稳定可靠。
   - 国产普通/小品牌： 价格可能在区间下限甚至更低（¥200-¥250/㎡），但材料质量和长期性能稳定性风险相对较高。

2. 跑道系统厚度：

   - 常见的标准厚度是13mm。
   - 如果需要更厚（如15mm）以增强缓冲或满足特定要求（如学校、高强度使用），单价会相应增加（每增厚1mm大概增加¥15-¥25/㎡）。
   - 厚度不够则可能影响性能和使用寿命。

3. 施工面积：

   - 面积越大，单位成本（主要是人工和部分固定开支）可被摊薄，单价可能更优惠（接近¥200元甚至更低）。
   - 面积越小，特别是异型区域多、施工复杂的场地，单价会更高（可能接近¥400元或更高）。

4. 基础地面情况：

   - 理想基础（平整、强度达标的新水泥/沥青基础）： 施工简单快捷，成本相对低。
   - 基础需处理（不平整、裂缝、强度不足）： 需要进行找平、修补、打磨甚至重新做基础层（如铺设一层沥青或细石混凝土），这会显著增加成本（可能额外增加¥30-¥80/㎡甚至更多），终总价就可能超出基础区间。

5. 施工工艺与复杂度：

   - 标准跑道施工相对简单。
   - 如果场地有特殊要求（如坡度、复杂排水、大量异型区域、需要特殊划线等），施工难度增加，人工和时间成本上升，单价也会提高。
   - 特殊颜色、图案定制也会增加成本。

6. 地理位置与人工成本：

   - 一线城市、经济发达地区的综合人工、运输成本高于二三线城市，可能导致整体报价偏高。
   - 偏远地区运输成本也会增加。

7. 其他附加项目与要求：

   - 画线： 标准跑道线通常是包含在总价内的基础配置。但需要大量特殊颜色线（如分道线、田赛场地线）、高精度定位、或赛后追加画线，会额外收费。
   - 环保认证等级： 要求达到更高的环保标准（如新国标、欧标等），可能需要使用更高成本的原材料，导致价格上涨。
   - 检测验收费用： 甲方要求进行第三方检测（物理性能、环保性能等），这笔费用通常需要另外支付。
   - 工期要求： 非常紧张的工期可能需要增加人手或加班，导致成本上升。
   - 维保服务： 更长的免费保修期或更全面的维保承诺，成本也会体现在报价中。

总结与建议：

- 基础参考价： 对于标准厚度（13mm）、使用国产知名品牌材料、基础良好、面积适中的项目，合理价格可能在 ¥250 - ¥350 / 平方米 左右。
- 获取准确报价：
  - 提供详细场地信息： 面积、形状、基础照片/描述、具体位置。
  - 明确要求： 期望的品牌（或档次）、厚度、环保等级、颜色、划线要求、工期、验收标准、保修要求等。
  - 多方案比较： 联系至少3家有资质、有同类项目经验的供应商进行现场勘测和报价。
  - 关注综合报价： 务必要求提供详细的分项报价单，看清楚总价包含哪些内容（材料、施工、画线、基础处理、税、检测费等），是否有额外费用。特别注意基础处理的费用是否明确。
  - 考察实力与案例： 不要只看价格，供应商的资质、信誉、过往工程案例质量、材料检测报告、施工队伍专业性都非常重要。劣质材料或施工会带来后期高昂的维护成本甚至安全隐患。
  - 预留预算： 根据基础情况，总预算可能需要比单纯跑道材料+施工的单价乘以面积高出不少（因为基础处理费用）。

简单来说：一个标准400米半预制跑道（约4600㎡），使用中等质量国产材料，基础良好，总造价（含基础处理、跑道、画线）预计在 ¥115万 到 ¥160万 之间。 具体到你的项目，一定要通过专业的现场评估和详细的报价来确定终价格。

## 友情链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。