# 同舟体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 塑胶篮球场地面出现白色絮状物是什么原因

## 塑胶篮球场地面出现白色絮状物的原因分析

塑胶篮球场地面在使用过程中，有时会出现一层白色、粉状或絮状的不明物质。这种现象不仅影响场地的美观性，也可能引发对其性能和使用寿命的担忧。这种白色析出物，通常被业内称为“喷霜”或“起霜”。其形成并非单一因素作用，主要可归因于以下几个方面：

1. 施工阶段工艺控制因素：

   - 稀释剂使用过量或不当： 为了改善材料流动性或延长操作时间，施工中可能添加稀释剂（如醋酸乙酯、丙酮等）。若添加量超出材料承受范围，或选用低沸点、易挥发性过强的品种，部分稀释剂可能无法完全挥发，残留在材料内部。后期这些残留物会逐渐迁移至表面，挥发后留下白色结晶或粉末状物质。
   - 材料搅拌混合不均匀： 聚氨酯塑胶材料通常由多组分构成（如预聚体、色浆、填料、催化剂等）。若搅拌时间不足、搅拌设备效率低或操作不规范，导致各组分未能充分、均匀混合。其中某些溶解度较低或易析出的助剂（如填料、某些稳定剂）可能在固化后或使用过程中逐渐在表面富集，形成白色物质。
   - 施工环境温湿度控制不佳： 施工时环境温度过低或湿度过高，会显著影响材料（尤其是聚氨酯）的反应速度和固化程度。低温下反应不完全，溶剂挥发变慢；高湿度下空气中的水分可能参与副反应或阻碍溶剂挥发。这些都可能导致材料固化不良，内部残留未反应单体或溶剂，后期析出到表面。

2. 原材料质量与配方因素：

   - 增塑剂、稳定剂等助剂析出（迁移）： 塑胶配方中常添加增塑剂改善柔韧性，添加稳定剂（如热稳定剂、紫外线吸收剂）提高耐候性。若选用的增塑剂或某些稳定剂与主体树脂（如聚氨酯）相容性较差，或添加量过高，经过一段时间（尤其是温度变化时），这些助剂会逐渐从材料内部迁移到表面，形成一层油性渗出物或者干燥后成为白色粉状物（即喷霜）。
   - 低分子量物质含量过高： 原材料（如聚醚多元醇、异氰酸酯预聚体）中若含有过多未反应的单体、低聚物或小分子副产物，它们在材料固化成型后，会随着时间推移，缓慢向表面扩散、迁移并结晶析出，形成白色粉末或絮状物。
   - 填料质量或处理不当： 配方中的填料（如碳酸钙、滑石粉等）如果未经充分表面活化处理，或粒径过细、吸油值过高，可能与基体树脂结合力不足。在水分、温度变化或机械应力作用下，填料颗粒可能从表面析出，呈现为白色粉末。

3. 使用环境与外部因素：

   - 高温高湿环境影响： 在夏季或昼夜温差大的地区，持续的高温环境会显著加速塑胶材料内部助剂（如增塑剂、稳定剂）和残留溶剂的迁移速度，使其更容易扩散到表面。同时，高湿度环境可能与析出物相互作用，加速其结晶或絮状物的形成。
   - 化学物质污染： 场地如不慎接触某些化学溶剂（如酒精、某些清洁剂）、油污或强氧化性物质，可能局部侵蚀塑胶表层，破坏表面结构，导致内部成分暴露或变性，也可能诱发或加剧白色物质的产生。

总结 塑胶篮球场地面出现的白色絮状物（喷霜/起霜），其根本原因在于材料体系内部的不稳定组分（如过量或不相容的助剂、残留溶剂、低分子量物质）在特定条件（施工工艺不当、原材料配方缺陷、不利环境因素）下，持续向表面迁移并析出的结果。这种现象反映了材料内部成分的逸出倾向和相容性问题。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。