# 同舟体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 塑胶篮球场标准尺寸

## 塑胶篮球场标准尺寸详解

国际篮球联合会（FIBA）对篮球比赛场地制定了明确统一的尺寸标准，这是确保比赛公平性与竞技顺畅进行的基础。铺设塑胶面层的篮球场，其核心区域尺寸必须严格遵循此规范。

场地主体（比赛区域）为长方形平面，长度为28米，宽度为15米。此尺寸从边界线内缘开始测量。塑胶面层在此区域内需提供平整、一致的摩擦力和弹性。

场地外围需设置缓冲区，理想状态下边线外至少2米，端线外至少2米。缓冲区地面同样铺设塑胶材料，其颜色应与比赛区域区分，主要提供安全缓冲并满足裁判、球员活动空间需求，其尺寸可视场地条件适当调整。

比赛区域内关键线区尺寸如下：

- 三分线： 以篮圈中心在地面投影点为圆心，半径为6.75米画弧。弧线两端通过直线连接至端线（与边线平行），弧顶距边线距离为1.575米。
- 罚球线： 距离端线内缘5.80米，长度3.60米。
- 限制区（三秒区）： 由端线、罚球线及两条起自端线（距中点3米处）终于罚球线两端的直线构成，宽度为5.80米。
- 中圈： 位于球场中心，半径为1.80米。
- 篮筐： 垂直安装于端线中点，其中心点距离端线内缘标准距离为1.575米。
- 其他： 罚球区两侧分位区标记、球队席区域尺寸等亦有明确规定。

总结 严格遵守FIBA制定的28米x15米核心场地尺寸、6.75米三分线半径、5.80米罚球线距离、1.80米中圈半径等关键规格，是塑胶篮球场满足竞赛要求、保障运动表现与安全的基础。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。