# 同舟体育

专业的塑胶跑道和运动球场体育场地材料、设计、施工厂家

技术服务电话：185-7145-9135

## 塑胶篮球场多少钱一平米啊

塑胶篮球场的每平方米造价受多重因素影响，难以给出单一固定价格。其成本构成主要包含以下几个方面：

1. 面层材料类型： 这是影响价格的核心要素。目前市场主流类型及其典型成本范围（仅作参考）包括：

   - 硅PU材料： 因其优异的弹性、耐磨性和环保性能，是目前较受欢迎的选择。其价格通常在每平方米人民币一百多元至几百元之间波动，具体取决于配方的等级（如厚度、弹性层用料）、品牌及是否添加特殊功能层（如加强耐磨层）。
   - EPDM颗粒预制型或现浇型： 色彩丰富，耐候性强。预制卷材价格相对较高，现浇型（通常结合PU胶水铺设）成本则与颗粒的粒径、品质、胶水用量和铺设厚度密切相关。价格区间通常在每平米几十元到几百元不等。
   - PVC运动卷材： 铺装快捷，表面纹理多样。价格受卷材厚度、耐磨层等级、底背结构（如发泡层）及品牌影响较大，每平米从几十元到几百元均有分布。
   - 其他复合材料： 如丙烯酸（硬地丙烯酸）等，其成本也因配方、厚度（涂层遍数）等不同而变化。

2. 基础处理要求： 场地的原有基础状况直接决定了前期处理的成本。

   - 新建水泥混凝土基础： 需要达到平整度、坡度、强度等标准，其费用是整个工程的一部分。
   - 旧基础翻新： 若原有基础存在破损、起砂、开裂或不平整，需进行修补、打磨、酸洗甚至整体找平处理，这会显著增加每平米的综合造价。
   - 沥青基础： 有时也用作塑胶面层的底层，其成本另计。

3. 施工工艺与细节：

   - 结构层设计： 部分场地需要多层结构（如弹性层+耐磨面层），这比单层结构成本更高。
   - 厚度要求： 面层或弹性层的厚度增加，通常意味着材料用量增加和成本上升。
   - 场地尺寸与形状： 异形场地或面积较小的场地，材料损耗和施工效率会受影响。
   - 划线及LOGO： 标准比赛线的喷涂或多色LOGO的制作会产生额外费用。
   - 排水系统： 良好的排水坡度设计与施工是保证场地寿命的关键，其施工也计入总成本。

4. 地域与工程量因素：

   - 人工成本差异： 不同地区的劳动力成本存在差异。
   - 材料运输费用： 项目所在地距离材料产地或供应商的远近影响物流成本，特别是大型项目。
   - 项目规模： 通常大型项目在单位面积上可能获得更好的材料价格和施工效率分摊。

总结： 塑胶篮球场的单平米造价是一个综合变量，从几十元到几百元不等，主要取决于所选择的材料种类品质、基础状况处理难度、施工工艺复杂度及地域和项目规模等因素。获取准确报价需结合具体场地条件及设计方案进行详细评估。

## 相关链接

##### 篮球场

专业级篮球场地，适合比赛和训练，配备完善设施。

##### 网球场

标准尺寸网球场，优质地面材料，提供良好运动体验。

##### 足球场

专业足球场地人造草坪，适合各种比赛。